为保障缉私办案工作需要，依据已报送的通用资产配置计划需求，拟购买10个密码柜，具体参数如下：

1.保密锁认证符合《BMB54-2020》保密标准。

2.开锁方式可选择单开或合开，并具备应急供电功能。

3.错码3次以上、超时未上锁或冲击自动启动智能报警，若第4次密码错误则系统锁定5分钟。

4.实心锁拴≥12mm。

5.柜体尺寸H1900mm*W900mm*D430mm，上述尺寸上下浮动≤50mm。

6.柜体选用SPCC冷轧钢板，厚度≥0.8mm，防腐防锈，不易掉漆。

7.柜体内部有活动钥匙抽2个，活动板层2个，槽纹滑落设计承重50KG。

8.柜门内斜边框，360°无撬点。

9.柜体颜色米白色。
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