采购需求
	车型一：4座工具车参数（2辆）

	需求描述
	技术参数要求
	证明材料

	长(mm)
	≥3200
	

	宽(mm)
	≥1600
	不含后视镜

	高(mm)
	≥1900
	不含警灯、空调

	轴距(mm)
	≥2060
	

	最小离地间隙(mm)
	≥130
	无载

	制动距离(m)
	≤4
	

	最小转弯半径(m)
	≤5
	

	电机功率
	≥4KW
	须提供电机厂商盖章技术白皮书和车辆厂商盖章技术白皮书，如相关资料没有体现电机相关内容视为无实际响应

	电池
	≥72V-120A
	提供电池厂商三方检测报告及车辆厂商盖章技术白皮书，如相关资料没有体现电池相关内容视为无实际响应

	最大运行速速(Km/h)
	≤30
	

	充电输入电压
	220V
	

	充电时间
	≤6-8小时
	

	最大爬坡度
	20%
	

	续驶里程
	≥80-100公里（平路、匀速）
	

	额定座位数
	≥4
	

	车身
	封闭车身汽车级加厚钣金车身，耐用、封闭性好，4个车门，电泳烤漆。
	

	车架
	加厚车架，稳定、安全，电泳烤漆
	

	空调
	顶置压缩机冷暖空调 
	须提供压缩机厂商盖章技术白皮书和车辆厂商盖章技术白皮书，如相关资料没有体现压缩机相关内容视为无实际响应；

	制动
	前盘后鼓式双回路液压制动 + 驻车制动（手刹），配刹车助力及能量回馈功能；
	

	轮胎
	公路专用轮胎155-65R13铝合金轮毂
	

	玻璃
	3C认证加胶前档玻璃
	

	灯光音响
	前大灯、转向灯、后尾灯、制动灯、电喇叭，车载MP3播放机、专业扬声器；
	

	车内仪表、仪表台
	液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号），倒车影像；注塑仪表台
	提供第三方注塑仪表台检测报告如经审核无效视为无实际响应；

	生产资质
	需要提供2026年任3个月的完税证明及社保缴存证明；提供该车型生产资质证明材料
	提供证明，如经审核无效视为无实际响应；

	质保
	整车质保≥2年或2万公里，先到为准
	提供质保承诺函

	关键零部件质保
	电机质保≥2年；电池质保≥1年或1万公里先到为准
	提供质保承诺函

	车辆将严格按提供的投标文件验收,若实车与投标文件不符,采购方有权拒绝接收车辆,并追究违约单位相关法律责任。车辆需运送至丹东市采购方指定位置。

	车型二：6座工具车参数（2辆）

	需求描述
	技术参数要求
	证明材料

	长(mm)
	≥3800
	

	宽(mm)
	≥1500
	不含后视镜

	高(mm)
	≥1800
	不含警灯、空调

	轴距(mm)
	≥2800
	

	最小离地间隙(mm)
	≥130
	无载

	制动距离(m)
	≤5
	

	最小转弯半径(m)
	≤7
	

	电机功率
	≥4KW
	须提供电机厂商盖章技术白皮书和车辆厂商盖章技术白皮书，如相关资料没有体现电机相关内容视为无实际响应

	电池
	≥72V-120A
	提供电池厂商三方检测报告及车辆厂商盖章技术白皮书，如相关资料没有体现电池相关内容视为无实际响应

	最大运行速速(Km/h)
	≤30
	

	充电输入电压
	220V
	

	充电时间
	≤6-8小时
	

	最大爬坡度
	20%
	

	续驶里程
	≥80-100公里（平路、匀速）
	

	额定座位数
	≥6
	

	车身
	一体冲压车身；铝合金+玻璃车门，电泳烤漆。
	

	车架
	加厚车架，稳定、安全，电泳烤漆
	

	空调
	顶置压缩机冷暖空调 
	须提供压缩机厂商盖章技术白皮书和车辆厂商盖章技术白皮书，如相关资料没有体现压缩机相关内容视为无实际响应；

	制动
	前盘后鼓式双回路液压制动 + 驻车制动（手刹），配刹车助力及能量回馈功能；
	

	轮胎
	公路专用轮胎155-70R12铝合金轮毂
	

	玻璃
	3C认证加胶前档玻璃
	

	灯光音响
	前大灯、转向灯、后尾灯、制动灯、电喇叭，车载MP3播放机、专业扬声器；
	

	车内仪表、仪表台
	液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号），倒车影像；注塑仪表台
	提供第三方注塑仪表台检测报告如经审核无效视为无实际响应；

	生产资质
	需要提供2026年任3个月的完税证明及社保缴存证明；提供该车型生产资质证明材料
	提供证明，如经审核无效视为无实际响应；

	质保
	整车质保≥2年或2万公里，先到为准
	提供质保承诺函

	关键零部件质保
	电机质保≥2年；电池质保≥1年或1万公里先到为准
	提供质保承诺函

	[bookmark: _GoBack]车辆将严格按提供的投标文件验收,若实车与投标文件不符,采购方有权拒绝接收车辆,并追究违约单位相关法律责任。车辆需运送至丹东市采购方指定位置。
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