额布都格海关8月份采购公告

（口岸旅检现场工作台改造）
一、项目基本情况

额布都格海关口岸旅检现场工作台改造（预算金额：215000元）。

本次计划改造工作台3套。本项目主要是结合口岸现场通关作业实际，在不占用通行通道、不影响查验作业、不遮挡监控、不堵塞消防通道的闲置合规区域，改造标准化作业工作台。用于现场单证审核、信息录入、查验登记、异常处置、设备摆放、资料收纳等常态化现场作业，实现作业点位固定化、操作流程标准化、现场管理规范化。
二、项目要求
（一）技术标准与要求
1. 设备明细及规格参数
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	详细技术参数

	1
	操作台 1
	1370*3600/3200*2400/2200（高*宽*深）右侧带台面
	个
	1
	1. 台面：顶部台面、操作台面采用≥2.0mm 厚 304 拉丝不锈钢；2. 结构：离地高度 350mm，底部设置 100mm 高不锈钢围板；柜体其余板材为≥1.5mm 碳钢，静电喷涂涂层厚度≥80μm；前端喷涂海关标识；3. 配套：7㎡静电地板、2 套150*800*260不锈钢台阶、6.4 米 120*30 铝合金型材、4 个单臂标准显示器支架

	2
	操作台 2
	1370*3400/3000*2400/2200（高*宽*深）右侧带台面
	个
	1
	1. 台面：顶部台面、操作台面采用≥2.0mm 厚 304 拉丝不锈钢；2. 结构：离地高度 350mm，底部设置 100mm 高不锈钢围板；柜体其余板材为≥1.5mm 碳钢，静电喷涂涂层厚度≥80μm；前端喷涂海关标识；3. 配套：6.6㎡静电地板、2 套 150*800*260不锈钢台阶、6 米 120*30 铝合金型材、4 个单臂标准显示器支架

	3
	操作台 3
	1370*3400/3000*2400/2200（高*宽*深）右侧不带台面
	个
	1
	1. 台面：顶部台面、操作台面采用≥2.0mm 厚 304 拉丝不锈钢；2. 结构：离地高度 350mm，底部设置 100mm 高不锈钢围板；柜体其余板材为≥1.5mm 碳钢，静电喷涂涂层厚度≥80μm；前端喷涂海关检疫标识；3. 配套：6.6㎡静电地板、1 套150*800*260不锈钢台阶、6 米 120*30 铝合金型材、4 个单臂标准显示器支架

	4
	检查桌
	720*1600*762
	个
	2
	不锈钢台面，铝合金支架；前、左、右三面采用 1.2mm 钢板封闭，后部敞开；前侧喷涂海关标识

	5
	包装费
	—
	套
	3
	3 套操作台全套成品防护包装

	6
	运费
	—
	套
	3
	全部设备运输至额布都格海关口岸现场费用

	7
	安装费
	—
	项
	1
	全部操作台、检查桌、配套配件现场组装、地板铺设、电气布线、整机调试一站式服务


2. 通用材质标准

（1）不锈钢构件：操作台顶部台面、办公台面、内外托板、四角立柱、防撞围板、不锈钢台阶、两侧上边框、后门框架统一采用 304 拉丝不锈钢，板材厚度不低于 2.0mm；底部 100mm 高防护围板同材质标准。

（2）碳钢柜体：操作台非不锈钢主体板材厚度不低于 1.5mm，整体静电喷涂处理，涂层厚度≥80μm，漆面均匀耐磨。

（3）辅助型材：操作台内部加装铝合金背板，配套 120*30 规格铝合金型材，用于固定显示器支架。

（4）地面配套：所有操作台作业区域铺设静电地板，满足口岸电子设备防静电作业要求。

3. 电气配置标准

每套操作台内置独立绝缘配电箱 1 台；配电箱配置施耐德 IC65N 2P/20A 微型断路器 2 只；操作台内部配套 2 套公牛电源插排，线路全部做阻燃绝缘防护，满足查验设备、办公设备供电需求。

（2） 工艺流程要求

1.精密下料：严格按照本公告技术尺寸裁切不锈钢、碳钢、铝合金板材，裁切边缘平整无毛刺，尺寸误差控制在 ±2mm 以内。

2.焊接成型：不锈钢构件满焊、打磨、拉丝一体化处理；碳钢柜体焊接牢固，无虚焊、漏焊、焊瘤，焊接完成后整体除锈打磨。

3.表面处理：碳钢柜体统一静电喷涂，无流挂、漏底、色差；不锈钢件拉丝抛光，无划痕、锈蚀、污渍。

4.标识喷涂：操作台、检查桌前端采用静电喷涂工艺印制海关 / 检疫专用标识，图案清晰、附着力强、不易脱落。

5.内部预装：配电箱、断路器、电源插排、铝合金背板、显示器支架全部工厂预装固定，线路规整、绝缘防护到位。

6.包装运输：成品分件独立覆膜防护，不锈钢件单独防刮包装，整体加固打包，运输全程防震、防潮、防磕碰。

7.现场施工：货物送达现场后，依次完成静电地板铺设、操作台组装、不锈钢台阶就位、电气接线、整机功能调试，完工后清理全部施工垃圾。

8.验收交付：全部安装调试完毕后，配合采购方逐项核对材质、尺寸、电气功能、外观标识，验收合格完成交付。
（三）配置要求

1.操作台主体配套

（1）3 套操作台按型号差异化配置不锈钢台面、碳钢喷涂柜体、不锈钢防撞围板、不锈钢台阶；操作台1配2个台阶，操作台2 配2个台阶，操作台3配1个台阶。

（2） 防静电配套：操作台1配套7㎡静电地板，操作台 2、操作台3各配套6.6㎡静电地板，作业区域全覆盖铺设。

（3） 五金配套：每套操作台匹配对应长度120*30铝合金型材、4个单臂标准显示器支架，配套铝合金安装背板。

（4）电气成套：每套操作台标配绝缘配电箱、2只施耐德 IC65N 2P/20A 断路器、2套公牛电源插排，电线阻燃绝缘。

2.辅助查验设备配置

配套2台检查桌，不锈钢台面搭配铝合金支架，三面钢板封闭式结构，满足口岸现场辅助查验、资料登记作业需求。

3. 服务全包配置

供应商投标报价为全包交钥匙价，包含3套操作台包装费、全部设备运输至口岸现场运费、现场整体安装调试人工费、辅材费、税费等全部费用，采购方无需额外支付任何费用。

4. 场地适配配置

设备整体尺寸、安装占地、高度适配口岸闲置合规区域，安装完成后不占用通行通道、不遮挡监控设备、不堵塞消防通道，保障日常通关查验作业空间通畅。

（四）供应商要求

1. 主体资质要求

（1） 供应商须为具备独立承担民事责任能力的法人企业，持有有效营业执照，经营范围包含机电设备安装相关类目，具备不锈钢操作台生产加工能力。

（2）拥有海关、口岸同类标准化操作台供货业绩，投标时可提供对应项目合同复印件等作为佐证材料。

2.生产与履约能力要求

在呼伦贝尔本地或周边配备专业施工安装团队，可按期完成货物配送、现场安装调试，及时响应采购方现场整改需求。

2. 质量保障要求

（1） 承诺所有原材料、电气元器件完全符合本公告技术标准，严禁使用非标、劣质替代材料。

（2）项目整体质保期不少于1年，质保期内出现柜体变形、漆面脱落、电气故障、不锈钢锈蚀等质量问题，供应商免费上门维修、更换配件。

4.报价规范要求

（1）项目总预算上限 215000 元，投标总价不得超出预算，超预算报价直接作废处理；报价为一次性全包总价，包含原材料、加工、喷涂、配件、包装、运输、安装、辅材、税费等所有相关费用。

（2）报价单分项清晰，列明各产品单价、分项合计、项目总报价，分项清单与本公告设备明细表一一对应。

5.信用合规要求

供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，无政府采购严重违法违规记录，不存在围标、串标、虚假报价等违法违规投标行为。

（五）投递要求
1.邮箱邮件加密方式参评的响应文件需注明所投项目具体名称、联系人及电话。报价单及相关材料打压缩包，设定密码发送至邮箱ebdghg@163.com。
2.以快递邮寄方式参评的相关材料，将报价单及相关材料密封后，递交或邮寄至内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区阿荣路额布都格海关。密封文件的封皮处注明投递项目的具体名称、联系人及电话。

3.资料递交时间截止到公示期结束。

4.逾期投递或未按上述要求投递的响应文件将不被纳入参评范围。

三、公示期限

自2026年8月18日-2026年8月25日17：00。
四、联系人

李先生：15848789314、韩先生：13848705893      
                                    额布都格海关  

                              2026年8月17日

