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大连海关技术中心危险货物包装检验恒温恒湿室改造项目
投标邀请函
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]辽宁中信诚达项目管理有限公司受大连海关技术中心的委托，就大连海关技术中心危险货物包装检验恒温恒湿室改造项目采用公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加投标。
一、项目基本情况：
1.项目编号：ZXCD20260706
2.项目名称：大连海关技术中心危险货物包装检验恒温恒湿室改造项目
3.预算金额：70万元（投标单位投标报价超出采购预算的，按无效投标处理）。
4.最高限价：无
5.采购需求：
①项目地点：采购人指定地点；
②工程质量标准：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准；
③建设内容：海关实验室改造工程包含整体实验室恒温恒湿机组更换，部分风管道设备拆除改造及实验室改造（具体内容详见工程量清单）。
注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
6.合同履行期限：合同生效之日起至合同约定内容履行完毕
7.本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：
①具有建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，无在处罚期内的不良行为记录。
②具有建设行政管理部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。
③项目经理具有相关专业二级及以上注册建造师资质，并具有有效的安全考核合格证，无负责的在建项目，无在处罚期内的不良行为记录。
注：项目评审开始前进行查询，经“信用中国”网站、“信用辽宁”网站、“信用大连”网站、“中国政府采购网”网站查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。
三、获取招标文件：
1.时间：2026年7月13日起至2026年7月20日止每天8:30—11：30、13:00—17:00（北京时间，公休日、节假日除外）。
2.地点：辽宁中信诚达项目管理有限公司（大连市沙河口区同泰街11号（优豪斯B区（南门）院内，物业东侧））发售招标文件。
3.方式：投标人携带营业执照复印件和上述要求材料相应的复印件一套（复印件须加盖公章）现场购买，或者联系采购代理机构联系人，采用“不见面”方式通过电子邮箱提交报名材料扫描件进行网络购买。电子邮箱：Lnzxcd6@163.com
4.售价：500元人民币/套，售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1.投标文件递交时间及地点：2026年8月3日13：00时至13：30时（北京时间），在辽宁中信诚达项目管理有限公司（大连市沙河口区同泰街11号（优豪斯B区（南门）院内，物业东侧））。
2.截止时间：2026年8月3日13：30时（北京时间）。
3.开标时间和地点：2026年8月3日13：30时（北京时间）在辽宁中信诚达项目管理有限公司（大连市沙河口区同泰街11号（优豪斯B区（南门）院内，物业东侧））。
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜：
未尽事宜详见招标文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名    称：大连海关技术中心
地    址：大连市中山区长江东路60号
联 系 人：丁工
联系方式：0411-87954576
2.采购代理机构信息
名    称：辽宁中信诚达项目管理有限公司
地    址：大连市沙河口区同泰街11号（优豪斯B区（南门）院内，物业东侧）
联系方式：0411-83729660-804
3.项目联系方式
项目联系人：郝燕、李佳、于冶、刘永澎、奚旺
电    话：0411-83729660-804
传    真：0411-83729636
电子邮箱：Lnzxcd6@163.com
开户名称：辽宁中信诚达项目管理有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司大连西岗支行
帐    号：3400202909000064174











第一章 投标人须知及前附表

一、投标人须知前附表
	项号
	内    容
	说明与要求

	1
	工程名称
	大连海关技术中心危险货物包装检验恒温恒湿室改造项目

	2
	项目地点
	采购人指定地点。

	3
	建设规模
	海关实验室改造工程包含整体实验室恒温恒湿机组更换，部分风管道设备拆除改造及实验室改造（具体内容详见工程量清单）。

	4
	合同价款约定方式
	总价合同：投标投标文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调，最终价款以第三方造价咨询机构审核为准。采购人所给工程量清单是依据现场实际情况编制的。如在具体施工中由于签证等引起的工程量、工程造价变化，须按投标须知前附表规定执行。。

	5
	质量要求
	质量目标：一次性验收达到国家施工验收规范合格标准；
执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准及招标文件中的相关标准，上述标准有冲突时，以最新最严格标准为准。

	6
	招标范围
	海关恒温恒湿检测实验室改造

	7
	工期要求
	40个日历日内，具体开工日期服从采购人安排。

	8
	工程质保期
	一年。

	9
	资金来源
	财政资金。
预算金额：70万元（投标单位投标报价超出采购预算的，按无效投标处理）。

	10
	投标人资质等级要求
	申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：
①具有建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，无在处罚期内的不良行为记录。
②具有建设行政管理部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。
③项目经理具有相关专业二级及以上注册建造师资质，并具有有效的安全考核合格证，无负责的在建项目，无在处罚期内的不良行为记录。
注：项目评审开始前进行查询，经“信用中国”网站、“信用辽宁”网站、“信用大连”网站、“中国政府采购网”网站查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

	11
	投标报价
	依据2024年《辽宁省建设工程计价依据》的建设工程费用组成投标报价。计价方式为工程量清单计价，投标报价总额应与单位工程汇总表总额一致，投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标报价中。

	12
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）。

	13
	投标保证金金额
	不采用

	14
	踏勘现场
答疑
	不采用

	15
	投标文件
份数及要求
	投标文件编制要求、数量及封装要求：
1、投标文件应有章节目录，每页都应有页码标注。
2、投标文件应采用胶装。
3、投标文件1套正本，5套副本，正、副本需封装在同一密封袋内。
4、开标一览表需单独密封。
5、提供投标文件PDF扫描件和word版一份（U盘），单独封装在密封袋内。
注：投标文件PDF扫描件须带有公章及签字。

	16
	投标文件提交方式及时间
	投标文件递交时间：2026年8月3日13：00时至13：30时（北京时间），辽宁中信诚达项目管理有限公司（大连市沙河口区同泰街11号（优豪斯B区（南门）院内，物业东侧））。

	17
	开标
	投标截止日期及时间：2026年8月3日13：30时（北京时间）
开标日期及时间：2026年8月3日13：30时（北京时间）
开标地点：辽宁中信诚达项目管理有限公司（大连市沙河口区同泰街11号（优豪斯B区（南门）院内，物业东侧））。

	18
	评标方法
	综合评分法：
对通过符合性审查的所有有效投标人进行详细量化评审，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人，综合得分相同的以投标总报价低者优先。

	19
	主要材料
	1.投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合招标文件和工程量清单、规范技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有质量技术监督部门出具的、产品检测有效期内合格报告的设备、材料。本工程均应选用高效、节能、环保的国家名优品牌产品材料，严禁使用国家及大连市禁止和限制使用的产品。
2.投标人须逐项注明材料生产厂家、产地、品牌、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。投标人未注明生产厂家、产地、品牌、规格型号的材料，一旦中标，采购人有权指定符合要求的品牌产品，投标人必须无条件接受。实际工程中使用的材料（包括材料的选样、型号、规格、颜色、款式等）必须经过采购人认可后方可用于工程中。如中标人在施工中所用材料与投标所报材料不符，以次充好，以假充真，一经发现，采购人有权单方解除合同，采购人未及时发现，竣工后发现，扣除该项工程全部工程款。
3.工程材料应优先采用环保材料。
4.投标人应保证提供的产品均来源于正规厂家，并且是全新的合格产品，需符合国家规定相应的技术标准、环保标准和安全标准。如提供的产品经采购人或相关部门检验不合格，所产生的一切后果由投标人自行承担，并追究其相关责任。
5.本工程采购的产品（详见工程量清单）必须属于财政部、发展改革委、生态环境部等部门列入“节能产品政府采购目录清单”的产品。投标人须提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能产品认证证明资料（认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图）。

	20
	工程款支付方式
	合同签订后采购人支付40%合同价款，工程全部完工且验收合格，采购人收到成交供应商缴纳合同价款 3% 的质量保修金后，付款至合同价款总额 100%。工程验收合格满一年，无质量问题的，质量保修金一次性无息支付给成交供应商。

	21
	履约保证金
	不采用

	22
	规费、税金
	1.规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金。
2.投标人投标报价中的工程排污费、社会保障费、住房公积金根据有权部门的规定和企业缴纳支出情况，自行确定。
3.税金：按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函【2019】193号）规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。

	23
	安全文明
施工要求
	安全目标：合格
执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。

	24
	工程价款
调整条件
	发生了经发包人认可，且经相关部门核准的工程变更，相应的分部分项综合单价、措施项目费用，按以下原则确定：
1.合同中已有适用的费用项目（含分部分项综合单价、措施项目费用，下同），按合同已有的费用项目确定；
2.合同中有类似的费用项目，参照类似的费用项目确定；
3.合同中没有适用或类似的费用项目，由承包人按辽宁省建设工程现行计价定额和计价依据提出相应的费用项目，由发包人认可后报相关部门审核确认。
4.具体分部分项综合单价，按本招标文件“合同条款”第21条“补充条款”约定执行。

	25
	工程价款
调整方式
	1.由于因不可预见因素引起的工程量变化按实际发生的工程量进行调整。本项目的工程量是按2024年《辽宁省建设工程计价依据》计价依据进行计算，施工过程造成的损耗量，不予调整。
2.因非承包人原因引起的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
①投标工程量清单报价表中已有的项目，按已有的综合单价计算；
②投标工程量清单报价表中有类似的项目，参照类似的综合单价计算；
③投标工程量清单报价中没有且无类似项目，由投标人以上季度网刊价为依据，网刊价无的，按市场综合单价报出综合单价（综合单价中的管理费、利润等费率按照投标费率执行，投标文件无法体现费率的取费率不得高于相应的工程类别取费），必须经发包人、监理工程师及承包人共同确定。
3.材料价格：投标文件中有价格的执行投标价格（出现位数错位的除外），投标文件中没有价格的，以上季度网刊价为准，网刊价无的按照施工当期且发包人认可的市场价进行计算。

	26
	投标报价
风险
	投标人依据招标文件提供的工程量清单、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化得到调整。
投标报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。
投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。
采购人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应至少在投标截止日之前15天，以书面方式向采购人提出。投标人未在规定的时间内向采购人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。投标人提出清单工程量修正意见而采购人未采纳时，投标人应自行考虑由此引起的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。

	27
	代理服务费
	中标人在领取中标通知书时，须向采购代理机构支付代理服务费。代理服务费支付方式：①现金；②电汇：请汇至“户名：辽宁中信诚达项目管理有限公司；开户行：中国工商银行股份有限公司大连西岗支行；账号：3400202909000064174”。





二、总则
[bookmark: _Toc160792195]1．使用文字种类及度量衡单位
1.1 招标文件、投标文件、采购人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。
1.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位。
[bookmark: _Toc160792196]2．使用货币种类
2.1 招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。
[bookmark: _Toc160792197]3．建设资金
3.1 建设资金已获得，将首先保证用于本工程施工合同的支付。 
[bookmark: _Toc160792198]4．投标费用
4.1 投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。 
[bookmark: _Toc160792199]5. 投标资格 
5.1 投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求。
[bookmark: _Toc160792200]5.2 本项目不接受联合体投标。
5.3 其他要求：
5.3.1投标人只有在法律和财务上独立，并且与采购人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。
5.3.2与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
5.3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
5.3.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。
5.3.5除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的其他采购活动。
5.3.6投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
5.3.7投标人必须是向采购代理机构购买招标文件，未向采购代理机构购买招标文件的潜在投标人均无资格参加投标。
6. 投标有效期
6.1 投标有效期按投标须知前附表执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。
6.2 原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，采购人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。
6.3 投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。
6.4 投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金；接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。
6.5 因延长投标有效期造成投标人损失的，采购人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。
6.6 本招标文件第8条投标保证金的规定仍然适用于延长后的投标有效期。
[bookmark: _Toc160792201]7．答疑会议及踏勘现场（不采用）
7.1 采购人根据投标人提出的问题，召开答疑会议给予澄清、解答。投标人需要采购人澄清的问题，应于答疑会议之前（或采购人和所有获得招标文件的投标人认可的时间）以书面方式向采购人提出。
7.2 投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）应于投标须知前附表中确定的时间及地点出席答疑会议。
7.3 采购人要在《答疑会议纪要》上解释投标人于答疑会议期间或之前提出的所有与投标有关的问题；《答疑会议纪要》是招标文件的组成部分。
7.4 答疑会议所产生的对本招标文件内容的修改，采购人将按本招标文件第14条规定，以补充通知的方式向所有投标人发送。
7.5 投标人可自行对施工现场及周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料，并承担踏勘现场所发生的自身费用。
7.6 投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）也可于《投标须知前附表》中确定的时间及地点参加现场踏勘。
7.7 采购人向投标人提供的有关施工现场资料及数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此作出的推论、理解及结论概不负责。
7.8 投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc160792202]8．投标保证金（不采用）
8.1 投标人的投标保证金是投标文件的组成部分。
8.2 投标人投标保证金的有效期至少应超过投标有效期30天。
8.3 投标保证金可以是保函或非保函形式提交，任何形式保证金都须以投标人名义提交，并在规定的投标保证金缴交期限之前提供。
8.4 中标人的投标保证金将于中标人与采购人签订施工合同后三个工作日日内予以退还。
8.5 未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后三个工作日内予以退还。
8.6 收到投标保证金的单位只向投标人退还（保证金退回收款单位的名称与投标人的名称必须相符）。
8.7 采购人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金：
8.7.1 弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；
8.7.2 投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；
8.7.3 因中标人过错被废除授标；
8.7.4 中标人未能在规定期限内提交履约保证或签订合同协议；
8.7.5 法律法规规定其它损害采购人利益的情形。
9. 中标人履约保证（不采用）
9.1  施工合同签订前，中标人应按本须知前附表所规定的金额向采购人提交履约保证。
9.2 履约保证可以是银行保函（按招标文件提供的承包人履约保函格式）。
9.3 履约保证将作为施工合同的组成部分。
9.4 无论履约保证来源何方，该履约保证在全部工程结束，经各方验收合格后一次性无息返还，收到履约保证的单位只向中标人退还（履约保证退回收款单位的名称与中标人的名称相符）。
9.5 若中标人不能按本须知第9.1条款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
10. 设计文件
采购人在出售招标文件的同时向投标人提供所有相关设计文件（包括已变更设计文件）。
11. 工程量清单
11.1 本工程施工范围之内的所有分部分项工程的项目及数量清单、规费、措施费、材料设备计价表。
三、招标文件
[bookmark: _Toc160792206]12．招标文件组成
12.1  招标文件包括招标文件目录所列文件及所有按本总则第13条、第14条发出的补充通知及第7条所述的答疑会议纪要内容。
[bookmark: _Toc160792207]13．招标文件解释及澄清
13.1 招标文件解释权归采购人，解释顺序按发出时间的相反顺序。
13.2 投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要采购人予以澄清的，应于答疑会议召开之前（或采购人认可的时间）以书面方式向采购人提出，否则由此引起的损失投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
13.3 如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。
13.4 采购人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。
13.5 书面答复、补充通知或答疑纪要于投标截止之前至少提前15天内送达所有获得招标文件的投标人。书面答复或答疑纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
[bookmark: _Toc160792208]14．招标文件修改 
14.1.在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
14.2.招标文件的修改将以书面形式（如传真等）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在24小时内但不超过投标的截止时间，以书面形式（如传真等）确认已收到修改文件或加盖单位公章确认收到，否则因此影响投标活动的任何情况由投标人自行承担。
14.3 招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准，当文件内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
四、投标文件的编制
[bookmark: _Toc160792210][bookmark: _Toc160792211]15. 投标文件的组成
15.1 投标文件分为投标函件部分、商务标书部分、技术标书三部分。
15.2 根据招标项目的实际情况需要，应以投标须知前附表相关条款中具体内容为投标文件的实际组成部分。
16．投标文件格式
16.1 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）；未按采购人提供的格式编制投标文件，评标机构可在量化评分过程中，做出不利于该投标人的量化评审。
16.2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或“副本”字样。投标文件正本与副本若有不一致之处，以正本为准。
16.3投标文件正本与副本须由投标人法定代表人（或法定代表人委托代理人）亲自签署并加盖投标人公章。
16.4投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人公章。
16.5投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。
16.6投标文件商务标书必须按照招标人提供的工程量清单编制，同时加盖投标人法人公章或投标人法定代表人亲自签署。
17. 投标报价
[bookmark: _Toc160792213]17.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括完成永久工程所消耗的下列费用：
①直接费：直接工程费（人工费、材料费、施工机械使用费）和措施费（其费用构成见措施项目清单）；
②间接费：规费（非竞争性费用，计取标准见前附表）和管理费；
③利润和税金；
④为实现合同目的所涉及的工程施工、维护、测试、运行、验收、移交、保修、机构与人员以及设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与投标等所有费用；
⑤直接费、间接费、利润、税金所包含的各项具体费用及解释，按相关规定执行。
17.2本项目采购人给出的工程量清单的项目明细及分部分项工程量是根据设计文件、现场情况和招标文件有关要求编制与计算的，不含在本次招标范围内的项目，采购人在招标文件进行特殊说明，采购人未作说明的项目均含在本次招标范围内，费用包含在相应的投标报价中。
17.3 投标报价的规则
（1）投标人应根据采购人提供的招标文件、工程量清单、补充通知及澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等、按照2024《辽宁省建设工程计价依据》和辽宁省、大连市的实施细则，参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格，结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素，编制工程量清单投标报价表以确定投标报价。本工程和每一计价项目只允许有一个报价，任何有选择的报价或工程量偏差报价，采购人将不予接受；
（2）工程量清单计价表的综合单价应为：完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润的总和，并考虑风险因素；
（3）投标人应按投标须知前附表的规定，自行承担投标报价的风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素；
（4）招标文件所给的技术条件、工程量清单、澄清或答疑，相互之间有矛盾时以技术条件为准，技术条件没有的项目应以澄清或答疑文件为准；
（5）不论招标文件是否说明，其报价应包含完成合格产品和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用，包括文明施工与安全施工技术措施费、季节性施工措施费、实现工期目标和质量目标的费用、现场环境管理费用、检验检测技术服务费等；
（6）投标人应充分考虑停电、停水、环卫、校容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品保护等所需的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用；
（7）报价中应包括投标人为自己的雇员、分包、施工机械、财产等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险；
（8）水、电使用费应按市政府主管部门规定的标准，根据用量计算后计入投标报价中，采购人不再另行支付；
（9）本项目包含的所有工程在验收时发生的设备设施等检测、试运行费用均由中标人承担，投标人在投标时应充分考虑相关费用；
（10）施工现场要设置安全围档、安全网架，由此发生的费用，由中标人承担，投标人编制投标报价时，在措施项目费用列出；
（11）投标人在施工中，造成场地内、外道路与管线损坏，费用自负；
（12）投标人有责任为发包人、监理人以及质量监督部门对工程的检查免费提供方便；
17.4投标人投标报价编制应按照投标须知前附表中商务报价的内容和本招标文件提供的工程量清单报价表格的格式填写（表格可以按同样格式扩展）。
17.5投标报价要求
（1）总价合同：投标投标文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整，最终价款以第三方造价咨询机构审核为准。采购人所给工程量清单是依据现场实际情况编制的。如在具体施工中由于签证等引起的工程量、工程造价变化，须按投标须知前附表规定执行。
（2）投标人应结合现场情况，施工过程所产生的建筑垃圾外运、弃渣应自行解决，由此发生的排渣费、环保费、城市卫生费等均应含在投标报价中；
（3）投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件、施工条件、建筑材料价格变动和各种税费、施工措施费用风险等；
（4）分部分项工程量清单计价表中的不同项目，必须编制综合单价分析表，综合单价分析表中的单价均应等于分部分项工程量清单计价表中的单价，否则，有可能导致投标文件被拒绝。
17.6投标人按招标文件给出的主要材料价格表，详细标明投标人用于工程的材料及成品与半成品的名称、规格、型号、品牌、产地、单价、数量及合价。
18.投标文件的密封和标志
18.1 投标人应将投标文件按投标须知前附表第15项规定装袋密封，不密封的投标文件无效。
18.2 投标文件封面应参考本招标文件提供的《投标文件密封封面》及说明进行密封和标志。
18.3 若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标志，采购人将不承担与此有关的责任。
[bookmark: _Toc160792214]19.投标文件提交
19.1 投标人应于投标须知前附表中确定的投标截止时间之前，将投标文件递交至投标须知前附表中确定的地点和接收人。
19.2 采购人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间。
[bookmark: _Toc160792215]20. 投标文件撤回及修改
20.1 投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向采购人递交撤回或补充修改其投标文件的通知；投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。
20.2 投标人修改或撤回投标文件的通知，并在封面清楚标明“修改”或“撤回”字样，否则修改或撤回通知无效。“修改”或“撤回”通知，必须是经投标人签署的确认文本。
20.3 投标人在投标截止之前以书面方式向采购人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc160792216]五、开标
[bookmark: _Toc160792217]21. 开标一般规定
21.1 投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点参加开标会议。
21.2 未按规定提交合格的或按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予解密，并退回投标人。
[bookmark: _Toc160792218]22. 开标程序
开标会议由采购代理机构工作人员主持，程序如下： 
[bookmark: _Toc160792219]（1）主持人宣布开标会议注意事项；
（2）主持人宣布参加开标会议人员组成情况；
（3）主持人宣布参加开标会议的投标人和投标文件送达情况； 
（4）开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证，宣布验证结果（不采用）；
（5）开标机构工作人员宣布和现场查验各投标人投标保证金到账情况；
（6）由投标人在递交投标文件时检查投标文件密封情况，各投标人仅对自己单位投标文件的密封情况检查，检查内容为其投标文件是否被拆封过、内容是否泄露。投标文件密封如存在瑕疵，但不能导致投标文件信息泄露的，视为密封合格，同时在密封检查表上签字确认；
（7）经确认无误后，由有关工作人员当众开启各投标人的投标文件，宣读正本投标函中的投标人名称、投标报价、工期及采购人认为有必要宣读的投标文件的其他主要内容；
（8）投标人法定代表人或法定代表人委托代理人及开标工作人员在开标记录表上签名确认；
（9）开标会议结束。
六、评标
[bookmark: _Toc160792220]23．评标一般规定
23.1 评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，负责评标活动。
23.2 评标委员会须按法律法规规定及本工程招标文件确定的评标办法，公平、公正、择优的确定中标候选人。
23.3 在评标过程中，出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定；若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议；书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。
23.4 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密（法律、法规另有规定的情形除外）。
23.5 在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对采购人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。
[bookmark: _Toc160792221]24．资格及符合性审查
24.1 开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并拒收投标文件：
（1）投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人；
（2）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或投标保函；
（3）投标文件未按招标文件规定要求进行密封；
（4）法律、法规规定的其它情形。
24.2 开启标书后，经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件：
（1）投标文件未经投标人法定代表人或法定代表人委托代理人签字（或盖章）或未加盖投标人法人章；
（2）投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准、主要材料或其它实质性要求；
（3）投标文件正本或副本数目不足，重要内容不全或关键字迹模糊不清；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容不全
（4）未提供有效的资质证明文件（资质证书、营业执照、安全生产许可证、项目经理资格证明、税务登记证等相关资格证明文件）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理）等招标文件中已明确要求提供的资料；
（5）采用工程量清单计价的，投标人擅自修改工程量清单内容的，未按规定格式报价的；
（6）投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系不一致，评标委员会认定属重大偏差的； 
（7）同一份投标文件中，有两个以上不同投标报价，且未注明何者有效的； 
（8）投标人拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；
（9）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同的；投标人恶意哄抬标价或低于成本价竞标的；
（10）投标人投标报价超出采购预算的；
（11）法律、法规规定的其它情形；
24.3 评标委员会须严格按照以上标准认定无效投标文件，使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据，采购人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。
24.4 评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认，如有效投标文件不足三家，则按相关法规执行。
[bookmark: _Toc160792222]25. 评标程序
25.1 采购代理机构人员宣读评标纪律。
25.2 采购人介绍招标项目情况，公布投标人名称，请采购人和评标专家填写承诺。
25.3 介绍评委，推选产生评委会主任。
25.4 请评委熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评分细则、评标程序、废标条件等。
25.5 对投标文件进行符合性评审，认定无效投标文件，确定有效投标人。
25.6 按招标文件确定的评标办法对通过符合性评审的有效投标人的投标文件进行量化打分评审。
25.7 请投标人澄清问题，必要时进行项目经理陈述及答辩。 
25.8 采购代理机构组织进行评分汇总，编写《评审报告》，当众宣读，全体评委签名。
25.9 评标会议结束。
[bookmark: _Toc160792223]26. 现场询标及澄清
26.1 评标过程中，评标委员会可以个别要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列）。
26.2 评标会上的澄清，不允许更改投标文件的实质性内容。
26.3 评标会上澄清的每一次要求与答复，须立即以书面方式进行记录，并经全体评委签名确认。
26.4 投标人在评标会上澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人作出的澄清将不予采纳。
[bookmark: _Toc160792224]27．细微偏差修正
27.1 细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整，不会更改投标文件的实质性内容，不会对其他投标人造成不公平结果；细微偏差不影响投标文件的有效性。
27.2 经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前，要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，其投标文件将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。修正内容经投标人代表签名确认后有效。
27.3 投标报价单位精确到“元”，评标有效分值精确到小数点后两位数值，小数点后超过两位的数值按4舍5入进位。
[bookmark: _Toc160792225]28．投标文件的评审、比较和否决
28.1 评标委员会将按照本须知第24条规定，仅对通过符合性审查，在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
28.2 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
28.3 评标委员会依据本项目的评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
[bookmark: _Toc160792226]28.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。
28.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，会按照规定要求其在评标现场合理的时间30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
七、授予合同
[bookmark: _Toc160792227]29．中标通知书
29.1采购代理机构应当在规定时间内向相关部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，按规定发放“中标通知书”。
29.2 中标通知书将明确采购人对中标人按照施工合同要求，确定工程的价格、工期、质量等内容。
29.3 中标通知书将作为施工合同的组成部分。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。
29.4 中标公告详见中国政府采购网。
[bookmark: _Toc160792228]30．授标及废除授标
30.1 采购人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人。
30.2 中标通知书发出之后，采购人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：
（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；
（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；
（3）因中标人过错而未能按照规定与采购人签订施工合同；
（4）法律法规规定的其它明显损害采购人利益和社会公共利益的情形。
30.3 中标人因上述原因被废除授标，采购人将依据评标排名次序选择中标候选人或重新组织招标。
30.4中标人因上述原因被废除授标，至少将要承担下列违约责任：
（1）将被没收全部投标保证金。
（2）按招标文件规定，重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价，其差价部分视为弃标人违约给采购人造成的损失，弃标人应予赔偿。
（3）承担因此可能给采购人造成的其它损失。
[bookmark: _Toc160792229]31. 签订合同
31.1 采购人及中标人双方应在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件由双方法定代表人（或法定代表人授权签署文件的授权代表）共同签订书面工程施工合同。
31.2 中标人如不按本投标须知第31.1条款的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
31.3 采购人如不按本招标第31.1条款要求与中标人订立合同的，应当返还中标人双倍投标保证金，给中标人的损失超过返还的投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。
31.4 采购人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议。为避免“黑白合同”，在合同协议书双方签署页中要求必须加入下列条款：
（1）合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
（2）本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
31.5 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工。
八、其他
32.促进中小企业发展
根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的适用招标投标法的政府采购工程建设项目的小微企业报价评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。
3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4.价格扣除比例或者价格分加分比例对小微企业同等对待，不作区分。
5.中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式详见招标文件）,否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
6.具体内容详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。
7.本项目所属行业按照工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》执行。
33.政府采购信用担保
为贯彻落实财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。
34.支持监狱企业发展
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。
1.享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：
监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型企业和微型企业的，不重复享受政策。
4.对符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定的监狱企业报价评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。
35.扶持残疾人福利性单位发展
根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。
1.享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见招标文件），并对声明的真实性负责。
中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
4.对符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的残疾人福利性单位报价评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。
注：同时属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，不重复享受政策。
36.政府采购节能产品、环境标志产品
根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境产品政府采购执行机制的通知》财库[2019]9号规定：
1.节能产品、环境标志产品是指列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的品目清单中的产品。列入品目清单内的产品包括强制采购产品和优先采购产品。
2.财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据实际情况，对品目清单进行实时调整。在调整公布最新一期品目清单之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件的约定执行，在发布之后开展的采购活动，应按照最新的品目清单执行。
3.节能环保产品认证证明，可以是认证证书复印件，也可以是法定信息发布平台（中国政府采购网）公布的认证信息截图。认证证书，是由国家有关部门确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。
4.投标人应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求投标单位提供其他证明资料。
5.拟采购产品属于品目清单中强制采购的产品，若未按规定提供强制采购产品，投标无效。
6.拟采购产品属于品目清单中优先采购的产品，应按以下方式进行评审：
（1）对采用综合评分法评标的项目，对投标产品价格给予5%的加分，对技术项目给予5%的加分。
（2）对采用最低评标价法评标的项目，对其投标价格给予5%的价格扣除。
7.对于既属于节能产品，又属于环境标志产品的，可以分别享受优先采购政策。
37.质疑与接收
37.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
37.2质疑投标人应在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则针对再次提出质疑将不予接收（采购程序环节分为：招标文件、采购过程、中标结果）。
接收质疑函的方式：投标单位以邮寄或直接送达两种形式提出质疑。
联系单位：辽宁中信诚达项目管理有限公司
联系电话：0411-83729660-804
通讯地址：大连市沙河口区同泰街11号（优豪斯B区（南门）院内，物业东侧）
邮政编码：116000
37.3其他
具体质疑和投诉的事宜投标单位须按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）执行。
质疑函格式可参考大连市政府采购网--政府采购投标人质疑函范本。
38.代理服务费
1.中标人在领取中标通知书时，须向采购代理机构支付代理服务费。代理服务费支付方式：①现金；②电汇：请汇至“户名：辽宁中信诚达项目管理有限公司；开户行：中国工商银行股份有限公司大连西岗支行；账号：3400202909000064174”。
2.采购代理服务费标准: 
	招
标
类
别
费
率
中
标
金
额
（
万
元
）

	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100--500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500--1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000--5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000--10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000--100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%


注：采购代理服务费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务中标金额为2000万元，计算采购代理服务收费额如下：
[bookmark: _Toc17621][bookmark: _Toc11482]100万元×1.5％＝1.5万元
（500-100）万元×1.1％＝4.4万元
（1000-500）万元×0.8％＝4万元
（2000-1000）万元×0.5％＝5万元
合计收费=1.5＋4.4＋4＋5＝14.9（万元）
3.本次代理服务费按工程招标标准的80%向中标人收取。













第二章 合同条款及合同格式
使用住建部、国家工商行政管理总局

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

（合同通用条款内容略，协议书内容见合同文件部分）
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[bookmark: _Toc415832151]
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                      
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大连海关技术中心危险货物包装检验恒温恒湿室改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc415832152]    一、工程概况
1.工程名称：大连海关技术中心危险货物包装检验恒温恒湿室改造项目。
2.工程地点：采购人指定地点。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：海关恒温恒湿检测实验室改造。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：招标文件、施工图纸、工程量清单包含的所有工程内容（详见施工图纸与工程量清单）。
[bookmark: _Toc415832153]二、合同工期
计划开工日期：     年   月    日。
计划竣工日期：     年    月   日。
工期总日历天数：40个日历日内。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc415832154]三、质量标准
1、工程质量符合合格标准。
2、执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准及招标文件中的相关标准，上述标准有冲突时，以最新最严格标准为准。
[bookmark: _Toc415832155]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                      。
3.承包人指定收款账户如下：
户名：
开户行：
账号：
发包人将款项汇入上述账户即完成了自己的付款义务，承包人变更收款账户的应当在发包人付款前30个工作日书面通知发包人，因承包人未通知或通知不及时导致其未收到发包人款项的，发包人不构成违约，由此产生的全部损失由承包人承担，与发包人无关。
4.承包人应当按照发包人要求向发包人出具合法的增值税发票。（发票种类：          金额：     税率：    ）因承包人未及时开具发票或开具发票不符合发包人要求导致发包人逾期付款的，发包人不构成违约责任。
[bookmark: _Toc415832156]    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc415832157]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标文件；
（9）投标文件；
（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；
（11）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc415832158]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc415832159]    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc415832160]    十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc415832161]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc415832162]    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc415832163]    十三、合同份数
本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：              组织机构代码：           
地  址：            地  址：        
邮政编码：            邮政编码：   
法定代表人：                  法定代表人：             
委托代理人：                  委托代理人：             
电  话：          电  话：     
传  真：          传  真：     
电子信箱：                        电子信箱：   
开户银行：          开户银行：   
账  号：              账  号：     
[bookmark: _Toc415832164][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的“通用合同条款”部分。可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。
[bookmark: _Toc415832165]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc415832166][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297120456]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：1、中标通知书2、本合同协议书3、投标文件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准及规范7、图纸8、招标文件9、双方确认的工程量 10、工程变更等书面文件。    
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地
1.1.3.9 永久占地包括：  不采用     。
1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履约过程中确定
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：国家现行法律、行政法规、部门规章和省市地方规范性文件   。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行工程施工规范与标准  。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      不采用        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         不采用           ；
发包人提供国外标准、规范的名称：        不采用          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 承包人施工范围内的主要材料设备的技术标准和技术要求，均应按招标文件相应条款执行。 
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款约定排序  。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前5日内    ；
发包人向承包人提供图纸的数量：一式6份； 
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划，按照工程形象进度向发包人书面报送进度计划完成情况 ；
承包人提供的文件的期限为：合同签署并收到施工图纸7日内，提交总体工程详细的施工组织设计和工程进度计划，每月5日前报送上月进度完成情况和当月施工计划；其他文件按发包方要求执行；
承包人提供的文件的数量为：按发包方要求 ；
承包人提供的文件的形式为：书面提供，双方签收 ；
发包人审批承包人文件的期限：发包人应在收到承包人文件后十日内审核完毕，承包人不得影响施工。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。 
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在七 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                   ；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：            ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行。  
[bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工围档以内为场内、以外为场外。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：    。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行     。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用合同条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：             按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用合同条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  不调整  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：       
[bookmark: _Toc415832167][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc297120457]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：本工程凡涉及工程变更、调整合同价格、合同工期变更、索赔处理、影响工程款支付与结算等问题，均需发包人书面确认，发包人代表无权口头作出任何签证、确认或承诺。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：     。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人自行解决，费用自负。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用            。
发包人是否提供支付担保：      不采用     。
发包人提供支付担保的形式：    不采用  。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按规定向发包人提交完整竣工图纸和档案资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：    叁套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担     。
承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工后28天内    。
承包人提交的竣工资料形式要求：    书面及电子文档   。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）承包人应对施工图、技术资料进行认真勘察、复核、检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，并提出实质性地节约资金的缩短工期的建议和措施 。
2）承包人必须做好安全文明施工，施工过程中如因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用；对于此类伤亡或损失事故，发包人不负任何责任，且不负担由此引起的索赔、诉讼、损害赔偿费用及其他费用。
3）承包人应当按国家、省市劳动管理的有关法律、法规、规范性文件，为施工人员提供符合规定的劳动条件，依法按时足额支付施工人员劳动报酬和社会保险，不得拖欠和克扣，若由此导致的各种纠纷，全部由承包人负责处理并承担责任。
4）承包人负责工程竣工资料的整理、备案、归档，工程竣工验收时，提供给发包人完整的、符合行政主管部门要求的竣工图和竣工资料（纸质和电子文件）存档。
5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用含在合同价款内。
6）施工场地清洁卫生的要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放有序，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
7）承包人已仔细勘察并充分考虑施工范围内地面以上及地面以下将产生的建筑垃圾、杂土清运的工程量，且费用已包含在合同价款中。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人负责履行合同的施工质量、进度及安全方面的义务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理作为承包人代表，必须常驻现场 ，代表承包人履行本合同 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担，承包人应当向发包人支付    元的违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未按本合同约定常驻现场或无正当理由未参加工程例会的，如出现一次，承包人向发包人支付5000元违约金，发包人有权从应付承包人的工程款中扣除，如因此给发包人造成损失的，由承包人赔偿  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换项目经理，须向发包人支付10000元/人/次的违约金 ，如因此给发包人造成损失的，由承包人赔偿。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  承包人未能及时更换发包人认为不称职的项目经理，须向发包人支付5000元/次的违约金，如因此给发包人造成损失的，由承包人赔偿。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人需支付违约金人民币5000元。如因此给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行通用条款 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人每违约一项（或一人），需向发包人支付违约金人民币5000元。如因此给发包人造成损失的，还应赔偿发包人损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人每违约一次、一人，需支付违约金人民币5000元。如因此给发包人造成损失的，还应赔偿发包人损失 。
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禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行       。
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[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：        。
其他关于分包的约定：                   。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：             。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用合同条款执行   。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：无。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：    详见工程监理服务合同（如果有）  。
关于监理人的监理权限：    详见工程监理服务合同（如果有）  。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理单位自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
[bookmark: _Toc415832170]（1）工程质量、施工进度 ；
（2）工程量签证；
（3）施工安全。
[bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc312677997]5.1.1 特殊质量标准和要求： 达到工程建设规范和标准确定的合格标准 。
关于工程奖项的约定：      不采用        。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：           。
监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：         小时。
[bookmark: _Toc415832171]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人应遵守国家、省市有关工程建设安全生产的各项管理规定，本工程安全生产管理目标为：安全事故为零。
（2）发包人应遵守国家、省市有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                        。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：                。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 按通用合同条款6.1.6款 和招标文件中对安全文明施工的要求执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：            。
[bookmark: _Toc415832172]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按通用合同条款7.1款执行   。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后7天内    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：      。
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                             。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前7天     。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   双方协商  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前7天    。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误：合同工期顺延。
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致延期开工的,工期顺延,但发包人不承担任何费用 。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按合同约定工期完工的，工期每延误一天，承包人向发包人支付违约金5000元，发包人从应付工程款中扣除；对发包人造成损失的，由承包人赔偿损失。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总价的10%  。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520]不利物质条件的其他情形和有关约定：不采用。
[bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）                                           ；
（2）                                           ；
（3）                                           。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：   不采用。
[bookmark: _Toc415832173]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297120468]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担    。
8.6 样品（指施工前报送的样品）
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按行政主管部门、本工程招标文件和发包人要求执行  。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担       。
[bookmark: _Toc415832174][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296891213]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：                              。 
施工现场需要配备的试验设备：                          。
施工现场需要具备的其他试验条件：                      。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                               。
[bookmark: _Toc415832175][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296347193]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）经发包人批准的工程变更（含设计变更、工程内容增减）引起新的工程量清单项目，应由承包人提出，经发包人确认后可调整工程价款。
（2）因施工图纸与招标图纸差异引起的工程量增减，或因工程变更引起的工程量增减，经发包人确认后可调整工程价款 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 发生了经发包人认可，且经财政部门核准的工程变更（含设计变更、工程内容增减，下同），并引起工程造价增减的项目，其相应费用按以下原则确定：
1.由于不可预见因素引起的工程量变化按实际发生的工程量进行调整。本项目的工程量是按2024年《辽宁省建设工程计价依据》进行计算，施工过程造成的损耗量，不予调整。
2.因不可预见因素引起的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
①投标工程量清单报价表中已有的项目，按已有的综合单价计算；
②投标工程量清单报价表中有类似的项目，参照类似的综合单价计算；
③投标工程量清单报价中没有且无类似项目，由投标人依据2024年《辽宁省建设工程计价依据》报出综合单价（综合单价中的管理费、利润等费率按照投标费率执行，投标文件无法体现费率的取费率不得高于相应的工程类别取费），必须经发包人、监理工程师及承包人共同确定。
3.材料价格：投标文件中有价格的执行投标价格（出现位数错位的除外），投标文件中没有价格的，按照施工当期且发包人认可的市场价进行计算。
[bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc303539151]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。
发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。
[bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297120504]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   不采用                    。
[bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc292559404]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：                   。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                   。
[bookmark: _Toc415832176]11. 价格调整
[bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296503201]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第不采用种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ； 
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                         。
专用合同条款
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：                      。
[bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc415832177][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc312678040]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc300935003]12.1 合同价格形式
总价合同 。
包含的风险范围：①投标人依据招标文件提供的工程量清单、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算响应报价，一旦成交，投标单价将不会因市场变化因素而得到调整。 
②响应报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。
③投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。
④采购人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应至少在投标截止日之前5天，以书面方式向采购人提出。投标人未在规定的时间内向采购人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。
投标人提出清单工程量修正意见而采购人未采纳时，投标人应自行考虑由此引起的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。
风险费用的计算方法：承包人在响应报价中自行计算。
风险范围以外合同价格的调整方法：按“第21条补充条款”调整。不可抗力因素调整方法详见“通用合同条款”约定  。
[bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708]2、其他价格方式：  不采用  。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：    。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：                          。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：                                  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：                              。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                              。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                       。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297120511]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：                                  。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 双方另行约定   。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     不采用       。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    不采用      。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                 。
（2）发包人支付进度款的期限：           。
付款方式：
合同签订后采购人支付40%合同价款，工程全部完工且验收合格，采购人收到成交供应商缴纳合同价款 3% 的质量保修金后，付款至合同价款总额 100%。工程验收合格满一年，无质量问题的，质量保修金一次性无息支付给成交供应商。
[bookmark: _GoBack]发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    不采用    。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  不采用   。
[bookmark: _Toc415832178][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297123564]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
[bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251473]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：              。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不采用                                   
                                                        。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用                                              。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应向发包人支付违约金     元   。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   无                             。
（1）单机无负荷试车费用由                承担；
（2）无负荷联动试车费用由                承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  由承包人承担                。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：    承包人应在颁发工程接收证书2日内完成竣工退场          。
[bookmark: _Toc415832179]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。
竣工结算申请单应包括的内容：                         。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。
发包人完成竣工付款的期限：                            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：            。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                。
（2）发包人完成支付的期限：                         。
[bookmark: _Toc415832180][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  自工程竣工验收之日起一年  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留     。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：         ； 
（2）  3%  的工程款；
（3）其他方式:            。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                                     。
关于质量保证金的补充约定：                            。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  1年 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    24小时 。
[bookmark: _Toc415832181][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：         不采用                     。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：           不采用               。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不采用。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      不采用                 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 不采用。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   不采用     。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  不采用                     。
（7）其他：    无                                    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：   （1）未按约定工期交工的。（2）擅自更换项目经理的；（3）项目经理擅离职守的，项目经理须每天至少8小时（上午9点到下午5点）在现场监督，承包人定期或不定期抽查出勤情况，如发现一次不在场罚款5000元，三次以上按违约处理。（4）承包人违约解除合同的。           。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）工程未按工期完工的，每延误一天承包人应向发包人支付违约金5000元，发包人从应付工程款中扣除；延期超20日，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同价款20%的违约金，同时对发包人造成损失的，由承包人赔偿损失。（2）工程质量达不到合同约定的标准，承包人无条件返工至工程质量合格为止；无法整改或承包人拒绝整改的，承包人按该分部分项工程造价的双倍向发包人支付违约金，若因承包人上述行为导致发包人损失，则承包人需赔偿发包人因此所遭受的一切损失。（3）其他违约按通用条款及招标文件要求执行。 
其他情况的违约责任：承包人自行承担因违约而增加的费用，工期不予顺延。                
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：      不采用       。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担          。
[bookmark: _Toc415832182]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：以国家有关部门认可为准 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc415832183]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：                              。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：                                  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：              。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：                 。
[bookmark: _Toc415832184]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不采用      。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向   大连   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   建设工程所在地  人民法院起诉。
[bookmark: _Toc415832185]21.补充条款
以下无正文
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	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积
(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件1：                                             
承包人承揽工程项目一览表
辽宁中信诚达项目管理有限公司 
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发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296891054]附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就大连海关技术中心危险货物包装检验恒温恒湿室改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人实际承包施工范围的全部工程内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．         ；
2．其他项目保修期限约定如下：
                                                 。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                            。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                承包人(公章)：           
地  址：             地  址：       
法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：       
电  话：          电  话：     
传  真：          传  真：     
开户银行：          开户银行：   
账  号：              账  号：     
邮政编码：            邮政编码：   

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296346729]附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296346730][bookmark: _Toc296503229]
附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件8：
履约担保
             	（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

                          年        月        日









[bookmark: _Toc296503232][bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296347231][bookmark: _Toc296346733]附件9 ：
预付款担保
            		  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与
                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   			
传    真：		  		                   			
  

辽宁中信诚达项目管理有限公司

辽宁中信诚达项目管理有限公司
                    年      月      日
- 69 -


- 70 -

[bookmark: _Toc296891273][bookmark: _Toc296347232][bookmark: _Toc296944572][bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296891061][bookmark: _Toc296503233]附件10:  
支付担保
             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        

                            年      月      日











第三章  工程建设要求
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工程技术要求
一、项目概况
海关实验室改造工程包含整体实验室恒温恒湿机组更换，部分风管道设备拆除改造及实验室改造，招标范围为海关恒温恒湿检测实验室改造，建设地址为辽宁省大连市中山区长江东路60号。
二、招标范围
1.工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，投标人应研究其他文件，特别是根据图纸和工程量清单、踏勘现场去完全了解工程的实际范围。
2.投标人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是已充分了解了工程的内容。
3.本项目包工包料，采用总价包干合同。
三、恒温恒湿间部分工程建设技术要求
1.恒温恒湿间内部温湿度要求
	房间名称
	温度℃
	相对湿度%
	备注

	恒温恒湿间
	23±1℃
	50±2%
	



投标人要对该项目后续进行深入优化设计，需满足设计规范及国家建筑设计防火规范。
2.恒温恒湿空调设备部分要求：
（1）整体实验室采用恒温恒湿空调机组，满足实验室内恒温恒湿的要求。恒温恒湿空调机组需要安装在机房2（详细位置见图纸)，需采取一定的减震降噪措施。净化空调室外机摆放在机房1（详细位置见图纸)，需采取一定的减震降噪措施。（设备选型满足设计要求及相关规范）
（2）恒温恒湿空调机组满初效过滤段，电热加湿，送风机段（低噪音离心风机）等要求。风量，制冷量，制热量，加湿量等参数由投标人设计选定。（满足设计要求及相关规范）。
（3）各类风机（送、排风机）：运行稳定，噪音低，维修方便。（满足设计要求及相关规范）
（4）电热加湿器：加湿量由投标人设计选定，含PLC程序通信，空调操控面板上加湿量可调。（设备选型满足设计要求及相关规范）
（5）冷煤管路连接：冷媒管路采用去磷无缝紫铜管。（满足设计要求及相关规范）
（6）通风管道及阀门要求：采用角钢法兰镀锌风管道，风管壁厚按GB50243-2002规定选用（做漏光检测）。阀门采用≥1.2mm厚钢板材质要求任意角度可调节、密闭性好。（满足设计要求及相关规范）。
（7）所有风管均采用优质镀锌钢板符合消防规范要求的橡塑保温材料保温。保温材料防火等级要求≥B1级，保温层厚度：≥20mm（满足设计要求及相关规范）。
3.围护结构及地面部分要求：
（1）净化彩钢板隔断与吊顶要求：
①隔断墙部分：实验室隔断采用双玻镁岩棉夹心净化彩钢板材料，彩钢板厚度为100mm厚彩钢板，防火等级为不燃A级，板面选用0.476mm钢板（满足设计要求及相关规范）。
②吊顶部分：实验室吊顶采用孔板铝扣板吊顶材料，穿孔铝板采用1.2mm厚铝合金板，孔径φ2.5mm，孔距5mm，穿孔率约23%。板幅600×600mm，防火等级为不燃A级，板边为挂钩搭叠形式。表面处理为氟碳喷涂（PVDF），颜色按设计封样（满足设计要求及相关规范）。
③电泳涂漆铝型材：铝合金型材和角件均为表面电镀处理，型材厚度≥1.0mm；所有2维连接处的内侧，如顶板与墙板，墙板与墙板，墙板与地面均采用≥R50mm的电镀铝合金圆弧过渡，暴露在外的二维连接线的外侧则用≥R100mm铝合金外圆角连接；彩钢板的三维连接处使用三维结点过渡，而彩钢板与墙面地面则用铝合金槽铝联结。地面角线用阴角铝材装饰，美观且严密好（满足设计要求及相关规范）。
（2）防静电高架地板要求：
①全钢防静电地板：地板规格600×600mm，厚度35mm，颜色由设计封样。要求不起尘、易清洁。集中荷载≥200kg，均布荷载≥1000kg/㎡，极限集中荷载≥588kg。需提供型式检验报告。地板面层电阻1.0×106～1.0×109Ω，整个系统（含支架接地）电阻1.0×106～1.0×109Ω。安装完成面高度H=200mm（±20mm可调）。耐冲击性能Φ50mm 钢球 1m 自由跌落，无裂纹、无破损。支架、横梁、螺丝等全部配件须为同品牌配套产品。安装后整体平整度偏差≤2mm（2m靠尺），接缝高低差≤0.5mm，板块间缝隙≤0.3mm。进行防静电系统电阻测试并记录，结果应符合设计要求。（满足设计要求及相关规范）。
②钢制防静电通风地板:地板规格600×600mm，厚度35mm，通风率17%,颜色由设计封样。要求不起尘、易清洁。集中荷载≥100kg，均布荷载≥500kg/㎡，极限集中荷载≥300kg。需提供型式检验报告。地板面层电阻1.0×106～1.0×109Ω，整个系统（含支架接地）电阻1.0×106～1.0×109Ω。安装完成面高度H=200mm（±20mm可调）。耐冲击性能Φ50mm 钢球 1m 自由跌落，无裂纹、无破损。支架、横梁、螺丝等全部配件须为同品牌配套产品。安装后整体平整度偏差≤2mm（2m靠尺），接缝高低差≤0.5mm，板块间缝隙≤0.3mm。进行防静电系统电阻测试并记录，结果应符合设计要求。（满足设计要求及相关规范）。
（3）PVC地面要求：
实验室现场原始地面为高架地板，此次改造实验室需要拆除原始高架地板，拆除后部分区域铺设pvc地面（详细位置见图纸)，铺设PVC区域整体水泥自流平找平施工后地面铺设PVC地面，实验室PVC地面材质要求2.0mm厚卷材、耐磨PVC卷材（满足设计要求及相关规范）。
（4）密封要求：
所有彩钢板安装的吊顶和隔墙，钢板门与洁净窗之间的缝隙均采用中性防霉密封胶密封（满足设计要求及相关规范）。
4.调试验收：
实验室竣工验收规范进行调试验收，并以能实现各系统设备正常稳定运行功能为基本要求。施工完毕后提供所有材料合格证件及出厂检测报告、使用说明书等。
验证部分：
验证：中标单位竣工时必须完成和提交相关的验证报告。
具体验证有：
厂房及恒温恒湿空调系统确认；
工艺管道系统确认；
实验室内部设备正常运行确认；
5.主要材料要求
投标人提供的主材应满足基本的参数要求。主材进场前需要经采购人验收，采购人对材料（设备）的颜色、款式、质量等的采购不满意时可以要求投标人按同等价格调整,如调整后仍不能使采购人满意，采购人将按同等价格自行采购，费用由投标人承担；投标人施工时所提供的主要材料、设备等，应向采购人和监理工程师提供相关产品说明书、检验报告、产品等级证明等；所有材料、设备、器具等均应为环保产品；采购人保留按不超过投标人报价重新调整主材及设备的权利。
	序号
	部件名称
	技术要求
	品牌

	1
	恒温恒湿空调机组
	风冷型高精密恒温恒湿空调，最大风量
5000m³/h，电热加湿，最大加湿量
13kg/h，湿度控制50±2%，温度控制23±1℃，初效过滤段（过滤效率G4），底部进风顶部出风，机外余压300Pa
	维克/可林艾尔/约克

	2
	孔板铝扣板吊顶
	孔铝板采用1.2mm厚铝合金板，孔径φ2.5mm，孔距5mm，穿孔率约23%。板幅600×600mm。
	樱花/友邦/奥普

	3
	双玻镁岩棉彩钢
	100mm厚，铁皮厚度0.476mm
	金童/林森/万事达

	4
	防静电高架地板
	地板规格600×600mm，厚度35mm
	思蕊/朗逊/天开

	5
	PVC塑胶地面
	厚度不低于2.0mm，耐磨PVC地面
	阿姆斯壮/LG/洁福

	6
	温湿度传感器
	温度误差约±1℃，湿度误差约±2%RH
	霍尼韦尔/英格玛/维萨拉



注：投标人中标后须提供所投标的机组及高架地板两种主要主材的品牌方的授权证书，并出示相关证明文件且加盖公章。
6.工程资料：
对于由投标人从外部采购的辅助设备，投标人应提供这类设备的零件表和维修、操作说明书，与本项目相关的所有资料，在交付给采购人之前检查是否完整，是否符合相关的要求，需要提供完整合格的资料给采购人。
7.备品备件：
随机备品备件所有归采购人所有，不得作为投标人质量保证期内备件或消耗品使用。质量保证期后，投标人按照合理的价格向采购人提供易损、易耗件。
8.产品制造标准和质量保证
投标人提供的产品必须符合国家相关的标准、法律和法规。投标人保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和最佳材料制造的设备，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能；投标人保证在合同规定的质量保证期内，对因其提供的设计、制造、安装、调试或材料缺陷及所有投标人责任引起该生产线的任何缺陷、故障和损坏负责；投标人提供质量保证；在质量保证期内，若有缺陷，采购人有权根据质量技术监督局等部门出具的检验书，向投标人提出索赔。
9.检验与验收：
工程相关设备发货前要按照有关最新的国家标准进行检验，生产厂签字盖章的检验报告要求附在随机资料中随设备发运。工程相关设备在生产过程中投标人须通知采购人，采购人有权到生产所在地进行产品校验等质量验收。
到场验货：工程相关货物到达现场后，投标人应及时将验货人员到达时间通知采购人并进行检验。
四、项目管理班组及生产操作人员要求
	名称
	有关要求

	项目
经理
	资质等级及专业
	具有相关专业二级及以上注册建造师资质，并具有有效的安全考核合格证，无负责的在建项目，无在处罚期内的不良行为记录。

	其他管理人员要求
	技术负责人
	具有有效劳动合同。

	
	施工员
	具有有效劳动合同。

	
	安全员
	具有有效劳动合同。

	
	质检员
	具有有效劳动合同。

	
	档案员
	具有有效劳动合同。

	
	材料员
	具有有效劳动合同。

	
	造价人员
	具有有效劳动合同。

	其他要求：
1、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，戴牌上岗；
2、项目组管理人员应为供应商自有人员，并能真正全程参与工程建设。
3、中选后无正当理由不得更换项目经理和主要管理人员，确有客观情况，中标人应当提交书面申请，招标人同意后方可以更换。





第四章 投标文件格式
[bookmark: _Toc160792244]一、投标文件密封封面
	

投标项目名称：                                      





投标人全称（法人章）：                                  

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：                
 



投标人地址：                                     邮编：         

投标联系人：              办公电话:              手机：          

文件开封时间：        年    月    日    时    分前不得开封

	说
明
	1. 投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；
1. 本封面复印或打印有效；




正（副）本




建设工程投标文件
项目编号：ZXCD20260706 



项目名称：                                    
项目地址：                                    
投 标 人（公章）：                           
               
法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：          

联系人：         电话：         手机：           
[bookmark: _Toc160792262]投 标 函 件

目    录

一、投标函
二、投标报价表
三、法定代表人资格证明书
四、投标文件签署授权委托书
五、投标承诺书、项目经理投标承诺书、安全生产承诺书、注册造价工程师响应承诺书、信用承诺书
六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料
1、相关资格证明文件：（资质证书、营业执照、安全生产许可证、项目经理资格证明、税务登记证等相关资格证明文件）
2、投标人提交的其他投标资料（格式自拟）
3、投标人关联单位的说明
七、中小企业声明函（如有）
八、残疾人福利性单位声明函（如有）
九、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

辽宁中信诚达项目管理有限公司

- 92 -
- 94 -

一、投 标 函
致：                 
1、根据你方招标工程项目(项目名称)                                 （项目编号)                  的招标文件，我方将遵照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律的规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单等其他有关文件后，我方愿意以人民币(大写)     元（RMB         元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。
3、一旦我方中标，我方保证按合同中规定的工期           完成并移交全部工程。
4、如果我方中标，我方承诺工程质量达到          标准。
5、本投标有效期为自开标日起  90  个日历日。
6、我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。
7、我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。
8、我方已按招标文件规定交纳了投标保证金,并完全理解、同意并接受当发生招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还投标保证金情形时，我方所交纳的投标保证金将不被退还。
9、我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

注：应按规定签字，否则投标文件无效。
投标人名称：                                       （公章）
单位地址：                                                  
投标人法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
      邮政编码：            电话：                传真：           
日期：        年     月   日
[bookmark: _Toc160792263]
二、投标报价表

	序号
	填写项

	1
	投标报价（小写）
	

	2
	投标报价（大写）
	

	3
	工期
	

	4
	质量标准
	




投标人名称：                       

投标人法定代表人或其委托代理人：                      

投标人公章：                          

注：应按规定签字，否则投标文件无效。










三、法定代表人资格证明书


单位名称：										
单位性质：										
地    址：		  			       				
成立时间：       年   月     日，    经营期限：	                   
资质证书编号：                      营业执照编号：                  
姓名：          性别：    年龄：     职务：		 系                         的法定代表人。为工程的施工、竣工和保修，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
注：应按规定签字，否则投标文件无效。
特此证明。




投标人：                  （盖公章）

日    期：        年       月       日







四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的       （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。


代理人（签字）：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：            

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月        日


柏林·水郡住宅小区二期工程                                                      施工招标文件
辽宁中信诚达项目管理有限公司
注：应按规定签字，否则投标文件无效。
- 100 -
80
大连正泉招标有限公司                电话:0411-86502336
129


五、投标承诺书
致：                ：
本投标人已详细阅读了                 （工程名称）工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：
1、本投标人自愿在      个日历天内按照招标文件及施工合同、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。
2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。
3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。
4、接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。
5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标保证金，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。
6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标保证金。
7、保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标保证金。
8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违约处罚。
9、保证中标之后不用挂靠施工队伍，若分包、转包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。否则，同意接受违约处罚。
10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚。
11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。
12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。
13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受行政主管部门最严厉的处罚。
14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及招标文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。
本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。
注：应按规定签字，否则投标文件无效。
投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（签名或盖章）：



         年    月    日
[bookmark: _Toc160792265]
项目经理投标承诺书

致：                 

我        （姓名）在此郑重承诺：我是                 （投标人）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近三年内没有不良记录。
在                （工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。
如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至一年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。
注：应按规定签字，否则投标文件无效。


         承诺人签字：
         身份证号码：
         项目经理资格证书编码：
         办公电话：
         手    机：

           年    月    日


安全生产承诺书

1、严格遵守国家《建设工程安全生产管理条例》、建设部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到维修工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按维护人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、中标人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、中标人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加维护的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。维护现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有维护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；中标人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。维护负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有维护机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、维护中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，维护现场必须具有相关的安全标志牌。
10、必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全生产管理条例》及《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

投标人法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：                           

投标人公章：                           



注：本文件应按规定签署，否则投标文件无效。







注册造价工程师响应承诺书

致：                     

我         （姓名）在此郑重承诺：我是                （投标人）委托的注册造价师，近两年内没有不良记录。在            （工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价，在编制投标文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高响应报价行为。
如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价师资格证书。
注：应按规定签字或盖章，否则响应文件无效。
        
 承诺人签字：                   （印鉴）
         身份证号码：
         造价师资格证书编码：
         办公电话：                        手机：

           年    月    日







信用承诺书


致 ：（ 采购单位、 采购代理机构）
我单位在参与（项目名称：             ，项目编号 ：            ）的政府采购活动中 ，自愿做出承诺 ：根据 《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件 ：
1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ；
2. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 ；
3. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。


承诺投标人 （公章） ： 
单位负责人或授权代表（签字） ： 
日	期 ：

说明 ：投标人可自行选择是否提供本承诺书 ，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等规定及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料


1.相关资格证明文件：资质证书、营业执照、安全生产许可证、项目经理资格证明、税务登记证等相关资格证明文件。
2.投标人提交的其他投标资料。


3.投标人关联单位的说明

1. 与             （投标单位名称）法定代表人          （法定代表人姓名或非法人组织负责人姓名）为同一人的其他单位                 （关联单位名称）；
（2）与             （投标单位名称）存在直接控股、管理关系的其他单位                 （关联单位名称）。（需详细填写控股或管理关系）

注：1.供应商应当依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）第十八条的规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，如实披露与本单位存在关联关系的单位名称及具体内容。
2.若无此情形，写“无”即可。

 




供应商法定代表人签字（或盖章）或其授权委托人签字：
供应商名称：（加盖公章）
日　　　期：


七、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.未提供“中小企业声明函”的，评标时在采用原报价进行评分的基础上不增加其价格得分的5%作为其价格分。
3.本项目所属行业按照工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》执行。


八、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期：


注：
1.中标人为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标公告中公告，接受社会监督。
2.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3.未提供“残疾人福利性单位声明函”的，评标时在采用原报价进行评分的基础上不增加其价格得分的5%作为其价格分。
 

九、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时在采用原报价进行评分的基础上不增加其价格得分的5%作为其价格分。
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投标报价说明
1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2.投标报价采用工程量清单计价，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。投标总价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。
3.投标价按采购人提供的工程量清单填报，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与采购人提供的工程量清单一致。
4.分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价，均包括为完成本工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及招标文件中约定投标人承担的所有风险费用。漏报或不报，视为有关费用已包括在投标报价中。
5.措施项目费系根据招标文件中的措施项目清单及本次投标拟定的施工组织设计编制，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。
6.本报价的币种为 人民币  。
7.本报价中所有要求签字、盖章处已按要求由规定人员签字和盖章并承担相应的责任。
8.本次投标拟建工程施工中所用材料的品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、单价等已按规定在投标报价表中详细注明，并保证满足工程建设要求。若未注明的，一旦中标，采购人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品。
9.以下报价表格请以最新软件导出格式为准。



一、封面

                   工程




工 程 量 清 单 报 价 表












投  标  人：                            （单位盖章）


法定代表人：                            （签字或盖章）


造价人员：                       （签字并盖执业专用章）


编 制 时 间：                             






二、投 标 总 价



建设单位：



工程名称：



投标总价（小写）：

       （大写）：








投  标  人：                            （单位盖章）





法定代表人：                            （签字或盖章）




编 制 时 间：                             



三、工程项目总价表
工程名称：                                第 页 共 页
	序号
	          单项项目名称
	金 额（元）

	
	
	














	
	合计
	




四、单项工程造价汇总表

工程名称：                              第  页 共  页
	序号
	              项目名称
	金 额（元）

	


	
	





	
	合计
	







五、单位工程造价费用汇总表

工程名称：                             第  页 共  页
	序号
	            项目名称
	金 额（元）

	1
2
3
4
5
6

	分部分项工程量清单计价合计
措施项目清单计价合计
其他项目清单计价合计
规费
安全施工措施费
税金
	

	
	合计
	






六、单位工程规费计价表
	

	工程名称：
	
	

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）

	
	
	　
	
	　

	
	
	　
	
	　

	
	
	　
	
	　

	 
	合  计:(大写)




七、分部分项工程量清单计价表

工程名称：                               第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程
数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	













	













	













	













	













	













	













	














	
	
	本页小计
	
	
	
	

	
	
	合 计
	
	
	
	


八、措施项目清单计价表

工程名称：                            第  页 共  页
	序号
	              项目名称
	金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
合  计
	






九、其他项目清单计价表

工程名称：                              第  页 共  页
	序号
	           项 目 名 称
	金 额（元）

	1



	采购人部分


	

	
	小  计
	

	2
	
投标人部分
 


	

	
	小 计
	

	
	合 计
	




十、零星工作项目计价表

工程名称：                               第  页 共  页
	序 号
	名 称
	计量
单位
	数 量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合
单价
	合 价

	1

	人工

	

	


	

	

	
	小 计
	
	
	
	

	2



	材料



	



	



	



	




	
	小 计
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	

	
	小 计
	
	
	
	

	
	合 计
	
	
	
	



十一、分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                               第  页 共  页
	序号
	项目
编码
	项目
名称
	工程
内容
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	管理费
	利润
	

	





	




	



	





	




	





	





	






	





	






十二、主要材料价格表

工程名称：                               第  页 共  页
	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	单价(元)
	厂家
	产地、品牌(名)、颜色
	质量要求
	备注

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc160792269]
十三、投标人业绩和信誉
表一
	1
	企业名称
	（公章）

	2
	总部地址
	
	邮编
	

	3
	当地代表处
地     址
	
	邮编
	

	4
	法人代表
	
	技术负责人
	

	5
	企业资质等级
	
	资质证书号
	

	6
	企业性质
	
	营业执照注册号
	

	7
	注册年份
	
	年产值（万元）
	

	8
	职工总数
	
	技术管理人数
	

	9
	联系人
	
	联系电话
	

	10
	传  真
	
	电子信箱
	

	11
	主营范围
	1、
2、
3、

	12
	管理体系认证情况
	1、
2、
3、
4、

	13
	守合同重信用情况
	

	14
	信用等级
情况
	

	15
	企业其他情况
	

	16
	企业承建项目获奖情况
	工程名称
	合同编号
	合同金额
	竣工质量获奖情况
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人获奖项目较多时可附表；
[bookmark: _Toc160792278]2、提供有效证明材料复印件（如有）附在此表后；投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按无效投标处理。
完成的类似业绩一览表
表二
	建设单位
	项目名称
	规模
	开竣工日期
	质量
	证明人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：企业业绩以中标通知书复印件或合同复印件为准。投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按无效投标处理。


十四、项目管理机构情况及主要人员简历
1、项目管理机构人员配备情况表   
2、项目经理简历表   
3、项目技术负责人简历表    

[bookmark: _Toc160792279]1、项目管理机构人员配备情况表
工程名称                              

	职务
	姓名
	职称
学历
	执业或职业资格证明
	已完成或在建工程情况
	个人获得奖励
情       况
	本人签字
确   认

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号
	项目数
	主要获奖项目
名       称
	
	

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	质检员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	造价人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	档案员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.此表后须附有上述人员的身份证、职称证（如有）、执业或职业资格证（如有）、与公司签订的劳动合同等证明资料扫描件；响应文件中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位，不得延误。一旦成交后，上述人员未经建设单位许可，不得更换；施工期限内采购人将代为保管项目经理证书原件，在主体工程未竣工前不允许其参加其他项目投标。
2、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按无效投标处理，并追究有关单位、人员责任。



柏林·水郡住宅小区二期工程                                                      施工招标文件
辽宁中信诚达项目管理有限公司

82
大连正泉招标有限公司                电话:0411-86502336
[bookmark: _Toc160792280]2、项目经理简历表
工程名称：                                                                
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学历
	

	职务
	
	职称
	
	毕业学校
	

	
	
	
	
	所学专业
	

	参加工作时间
	
	项目经理年限
	

	项目经理
资格证书编号
	
	身份证号码
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日   期
	工程
质量
	证明人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	项目经理
本人签字
	我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受行政主管部门严厉处罚。

签字：                        年        月      日


[bookmark: _Toc160792281]
3、项目技术负责人简历表
工程名称                                                                   
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学历
	

	职务
	
	职称
	
	毕业学校
	

	
	
	
	
	所学专业
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	工程
质量
	证明人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
本人签字
	我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受行政主管部门严厉处罚。

签字：                        年        月      日



[bookmark: _Toc160792282]十五、生产操作人员持证上岗情况
工程名称：                                                       

	序号
	工种
	姓名
	级别
	所属专业劳务公司名称
	职业资格证书
编     号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




十六、节能产品与环境标志产品
政府采购节能产品、环境标志产品声明函
本单位承诺，本次参加的_________________________采购项目（项目编号：____________），所投的下列产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品，并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明，符合优先采购/强制采购政策。本单位对以下填列的各项信息以及相关产品认证证明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	所投产品
	产品属性
	产品类别
	是否为强制采购产品
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价
	金额合计
	认证证书编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件：
认证证明可以是认证证书复印件或是法定信息发布平台公布的认证信息截图，认证证明应加盖投标单位公章。
说明：
1.产品类别，是指国家有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单规定的产品类别。如计算机、电冰箱、水嘴等。
2.产品属性：节能、环保、节能环保。
3.本表应逐项填写，并按规定签署，不得漏项，否则视为该《声明函》无效。
4.认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。
5.投标单位应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。

投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章：
投标人公章：

年    月    日



技术标书

格式自拟，内容包含但不限于以下内容：
1.施工总体方案及施工技术措施；
2.重点和难点分析；
3.进度计划及措施；
4.质量管理体系与保证措施；
5.安全生产、环境保护、文明施工管理体系及措施；
6.人力资源配备计划及保证措施；
7.现场布置及管理措施；
8.应急预案及保障措施；
9.协调配合方案；
10.体系认证；
……
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第五章  工程量清单（另附）


一、工程量清单说明
1、本工程量清单系按分部分项工程提供的。
2、本工程量清单做为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。
3、本工程量清单所列的工程量系本采购人依据设计图纸计算的，作为投标报价的基础。
4、本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。
5、投标人认为采购人提供的工程量清单有误差，应于投标截止之日前15天内以书面形式通知采购人；未经采购人得到书面许可的，投标人不得修改工程量清单任何内容，否则可能导致其投标文件无效。
6、其他说明：无。





大连海关技术中心危险货物包装检验恒温恒湿室改造项目

工程量清单





编制单位：                            （单位盖章）







法定代表人：                            （签字或盖章）







造价人员：                        （签字并盖执业专用章）





编 制 时 间：     年   月    日





填  表  须  知

1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
2、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删改或涂改。
3、工程量清单计价格式中明列的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他综合单价和合价中。
4、金额（价格）均应以人民币表示。     




















第六章 评标细则
一、总 则
（一）依照《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，制定本办法。
二、评标委员会
（一）评标委员会依法组建，负责评标活动，向采购人推荐中标候选人顺序。
（二）评标委员会由随机抽取的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
（三）评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
（四）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
三、评标方法
综合评分法：对通过符合性审查的所有有效投标人进行详细量化评审，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为中标候选人，综合得分相同的以投标总报价低者优先。
四、评标程序
（一）进行资格性和符合性评审（评审内容详见招标文件及附表 ）
对所有投标单位进行资格性和符合性审查。
（二）对通过符合性审查的投标人的商务标书量化评审
（三）对通过符合性审查的投标人的技术标进行评审
[bookmark: _Toc160792294]
1、资格性审查、符合性审查表及评分表
1-1  资格性审查表

	序号
	审查内容
	投标人

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照符合要求情况
	
	
	
	

	2
	资质符合要求情况
	
	
	
	

	3
	安全生产许可证符合要求情况
	
	
	
	

	4
	项目经理资质符合要求情况
	
	
	
	

	5
	信用记录符合要求情况
	
	
	
	

	6
	重大违法记录查询情况
	
	
	
	

	7
	投标人信用承诺书声明情况
	
	
	
	

	审查结论
	
	
	
	

	备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由）

评委签字:   


注：
1、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。
2、《资格性审查表》是资格性审查的依据，不得对《资格性审查表》以外的内容进行资格审查。
3、代理机构应提供的投标人投标保证金缴纳证明按如下几种情况提供证明材料：
（1）以支票或汇票形式递交的，可出具所在银行盖章的银行到账证明（复印件加盖代理机构公章），或出具通过所在银行电子银行系统打印的到账证明（加盖代理机构公章）。
（2）以银行电汇形式递交的，可出具所在银行盖章的客户回单（复印件加盖代理机构公章），或出具所在银行网站打印出的电子转账凭证（加盖代理机构公章）。
（3）以保函形式递交的，可出具保函（银行保函或企信担保函，加盖代理机构公章）。


辽宁中信诚达项目管理有限公司
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符合性评审表
	[bookmark: _Toc160792295]序号
	审查内容
	投标单位

	
	
	
	
	
	

	1
	投标文件中投标人法定代表人或法定代表人委托代理人签章齐全。
	
	
	
	

	2
	投标文件符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准、主要材料或其它实质性要求。
	
	
	
	

	3
	投标文件重要内容齐全，关键字迹清晰可辨；投标文件中投标函件、工程量清单计价表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容齐全。
	
	
	
	

	4
	提供了有效的资质证明（包括营业执照、税务登记证（三证合一无需提供）、组织机构代码证（三证合一无需提供）、安全生产许可证、资质证书、项目经理资格证书等）、投标承诺书（包括投标单位、项目经理）等招标文件中已明确要求提供的资料。
	
	
	
	

	5
	未发现修改工程量清单内容，投标人按规定格式报价。
	
	
	
	

	6
	投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系一致，无重大偏差。
	
	
	
	

	7
	同一份投标文件中，仅有一个报价，或者有两个以上报价但注明何者有效。
	
	
	
	

	8
	投标人未拒绝对细微偏差作出补正；投标文件中未存在采购人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差。
	
	
	
	

	9
	投标人未以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者未以其他弄虚作假方式投标；未发现不同投标人的投标文件内容、数据大量雷同；未发现投标人恶意哄抬标价或低于成本价竞标。
	
	
	
	

	10
	投标报价未超过本项目采购预算。
	
	
	
	

	11
	未发现投标人涂改证明材料或者提供虚假材料。
	
	
	
	

	12
	未发现有招标文件规定的其他投标无效情形。
	
	
	
	

	13
	未发现有不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求。
	
	
	
	

	
	备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由）
   
评委签字：



注：1、合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。
2、《符合性审查表》是符合性评审的依据，《符合性审查表》未列明的，不得作为符合性评审中认定投标（报价）文件无效的依据（属于法律法规规定的投标文件无效的情形除外）。
辽宁中信诚达项目管理有限公司

1-3评审标准 
	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	投标报价
	1.评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
2.投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10
	10

	技术部分
	施工总体方案及施工技术措施
	供应商应根据服务需求，结合项目实际，提供施工总体方案及施工技术措施，方案至少应包括但不限于以下内容：①进度控制措施②质量控制措施③安全控制措施④环保控制措施等。
（1）提供方案内容完整、无缺陷，优于服务需求的，得10分；
（2）提供方案内容完整、无缺陷，符合服务需求的，得7分；
（3）提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得5分；
（4）提供的方案缺少上述任意一项内容，得3分；
（5）提供方案内容完整，但方案内容存在不符合服务需求的，得1分；
（6）未提供方案，得0分。
注：完整指包括但不限于上述全部内容且不能机械复制服务需求内容。
优于服务需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于服务需求要求。
缺陷是指方案内容与服务需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合服务需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	10

	
	重点和难点分析
	供应商应根据服务需求，结合项目实际，提供重点和难点分析，方案至少应包括但不限于以下内容：①重点分析②难点分析③重点部位上的施工组织措施及解决方案④难点部位上的解决方案等。
（1）提供方案内容完整、无缺陷，优于服务需求的，得10分；
（2）提供方案内容完整、无缺陷，符合服务需求的，得7分；
（3）提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得5分；
（4）提供的方案缺少上述任意一项内容，得3分；
（5）提供方案内容完整，但方案内容存在不符合服务需求的，得1分；
（6）未提供方案，得0分。
注：完整指包括但不限于上述全部内容且不能机械复制服务需求内容。
优于服务需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于服务需求要求。
缺陷是指方案内容与服务需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合服务需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	10

	
	进度计划及措施
	供应商应根据服务需求，结合项目实际，提供进度计划及措施，方案至少应包括但不限于以下内容：①施工进度安排②人材机进场安排③进度保障措施等。
（1）提供方案内容完整、无缺陷，优于服务需求的，得10分；
（2）提供方案内容完整、无缺陷，符合服务需求的，得7分；
（3）提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得5分；
（4）提供的方案缺少上述任意一项内容，得3分；
（5）提供方案内容完整，但方案内容存在不符合服务需求的，得1分；
（6）未提供方案，得0分。
注：完整指包括但不限于上述全部内容且不能机械复制服务需求内容。
优于服务需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于服务需求要求。
缺陷是指方案内容与服务需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合服务需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	10

	
	质量管理体系与保证措施
	供应商应根据服务需求，结合项目实际，提供质量管理体系与保证措施，方案至少应包括但不限于以下内容：①工程质量保证计划②质量保证体系措施③质量检查方法④相关技术规范等。
（1）提供方案内容完整、无缺陷，优于服务需求的，得10分；
（2）提供方案内容完整、无缺陷，符合服务需求的，得7分；
（3）提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得5分；
（4）提供的方案缺少上述任意一项内容，得3分；
（5）提供方案内容完整，但方案内容存在不符合服务需求的，得1分；
（6）未提供方案，得0分。
注：完整指包括但不限于上述全部内容且不能机械复制服务需求内容。
优于服务需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于服务需求要求。
缺陷是指方案内容与服务需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合服务需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	10

	
	安全生产、环境保护、文明施工管理体系及措施
	供应商应根据服务需求，结合项目实际，提供安全生产、环境保护、文明施工管理体系及措施，方案至少应包括但不限于以下内容：①安全生产管理体系及措施②文明施工管理体系及措施③环境保护管理体系及措施等。
（1）提供方案内容完整、无缺陷，优于服务需求的，得10分；
（2）提供方案内容完整、无缺陷，符合服务需求的，得7分；
（3）提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得5分；
（4）提供的方案缺少上述任意一项内容，得3分；
（5）提供方案内容完整，但方案内容存在不符合服务需求的，得1分；
（6）未提供方案，得0分。
注：完整指包括但不限于上述全部内容且不能机械复制服务需求内容。
优于服务需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于服务需求要求。
缺陷是指方案内容与服务需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合服务需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	10

	
	人力资源配备计划及保证措施
	供应商应根据服务需求，结合项目实际，提供人力资源配备计划及保证措施，方案至少应包括但不限于以下内容：①项目管理班子组织机构②劳动力投入计划③施工人员管理制度等。
（1）提供方案内容完整、无缺陷，优于服务需求的，得10分；
（2）提供方案内容完整、无缺陷，符合服务需求的，得7分；
（3）提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得5分；
（4）提供的方案缺少上述任意一项内容，得3分；
（5）提供方案内容完整，但方案内容存在不符合服务需求的，得1分；
（6）未提供方案，得0分。
注：完整指包括但不限于上述全部内容且不能机械复制服务需求内容。
优于服务需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于服务需求要求。
缺陷是指方案内容与服务需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合服务需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	10

	
	现场布置及管理措施
	供应商应根据服务需求，结合项目实际，提供现场布置及管理措施，方案至少应包括但不限于以下内容：①材料设备摆放及管理措施②围挡标志立牌等隔离设施设置及管理措施③现场水电等管线布置及管理措施④成品保护措施⑤相关责任人职责设置及管理措施等。
（1）提供方案内容完整、无缺陷，优于服务需求的，得10分；
（2）提供方案内容完整、无缺陷，符合服务需求的，得7分；
（3）提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得5分；
（4）提供的方案缺少上述任意一项内容，得3分；
（5）提供方案内容完整，但方案内容存在不符合服务需求的，得1分；
（6）未提供方案，得0分。
注：完整指包括但不限于上述全部内容且不能机械复制服务需求内容。
优于服务需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于服务需求要求。
缺陷是指方案内容与服务需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合服务需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	10

	
	应急预案及保障措施
	供应商应根据服务需求，结合项目实际，提供应急预案及保障措施，方案至少应包括但不限于以下内容：①甄别及监测手段及方案②应急处置方案③应急人员组成及日常培训等。
（1）提供方案内容完整、无缺陷，优于服务需求的，得10分；
（2）提供方案内容完整、无缺陷，符合服务需求的，得7分；
（3）提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得5分；
（4）提供的方案缺少上述任意一项内容，得3分；
（5）提供方案内容完整，但方案内容存在不符合服务需求的，得1分；
（6）未提供方案，得0分。
注：完整指包括但不限于上述全部内容且不能机械复制服务需求内容。
优于服务需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于服务需求要求。
缺陷是指方案内容与服务需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合服务需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	10

	
	协调配合方案
	供应商应根据服务需求，结合项目实际，提供协调配合方案，方案至少应包括但不限于以下内容：①与采购人协调配合工作方案及保障措施②与设计监理造价单位协调配合工作方案及保障措施等。
（1）提供方案内容完整、无缺陷，优于服务需求的，得5分；
（2）提供方案内容完整、无缺陷，符合服务需求的，得4分；
（3）提供方案内容完整，但方案内容存在缺陷的，得3分；
（4）提供的方案缺少上述任意一项内容，得2分；
（5）提供方案内容完整，但方案内容存在不符合服务需求的，得1分；
（6）未提供方案，得0分。
注：完整指包括但不限于上述全部内容且不能机械复制服务需求内容。
优于服务需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于服务需求要求。
缺陷是指方案内容与服务需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合服务需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	5

	商务部分
	体系认证
	供应商同时通过质量体系认证、环境体系认证、职业安全健康体系认证得2分。（证书均在有效期内）
	2

	
	业绩
	供应商提供2023年1月1日至今，完成类似项目业绩每提供一个得1分，满分3分。
注：附合同或中标通知书复印件，时间以合同或中标通知书签订日期为准。未提供不得分。
	3

	合  计
	-
	
	100



大连海关技术中心危险货物包装检验恒温恒湿室改造项目
加分项评分标准
	加分因素
	说明

	节能
产品
	对于《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品节能水平确定，计算公式中用K1表示。
本项目计算公式：节能产品加分 ＝技术标加分 + 价格加分 ＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×招标文件相应分值×K1 +（节能产品投标报价之和/投标总价）×招标文件相应分值×K1。

	环保
产品
	对于《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品环保程度确定，计算公式中用K2表示。
本项目计算公式：环保产品加分 ＝技术标加分 + 价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×招标文件相应分值×K2 +（环保产品投标报价之和/投标总价）×招标文件相应分值×K2。
























附件：
[bookmark: _Toc18703]开 标 一 览 表

项目名称：大连海关技术中心危险货物包装检验恒温恒湿室改造项目
项目编号：ZXCD20260706         　　      年   月   日
	序号
	投标总报价
（人民币/元）
	工期要求

	1
	
	

	总报价（大写）：








投标人名称：

投标人法定代表人（负责人）或被授权人签字：

投标人公章：




注：1.为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。开标时，投标文件中如开标一览表内容与投标文件内容不一致时，以开标一览表内容为准。
2.应按规定签字，否则投标文件无效。












[bookmark: _Toc13507]工程量清单


	分部分项工程项目清单

	工程名称：拆除部分
	
	第 1 页  共 5 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	011614002001
	实验台（边台）拆除及恢复
	1、名称：实验台边台拆除及恢复
2、规格：土建结构拆除前实验台边台保护性拆除，搬运至指定位置存放，待装修完毕后重新安装至房间内部（包含组装、接电、实验台上插座配线的全部工程量）
3、满足设计要求及相关规范
	m
	14.3
	
	

	2
	011614002002
	实验台（中央台）拆除及恢复
	1、名称：实验台中央台拆除及恢复
2、规格：土建结构拆除前中央实验台保护性拆除，搬运至指定位置存放，待装修完毕后重新安装至房间内部（包含组装、接电、实验台上插座配线的全部工程量）
3、满足设计要求及相关规范
	m
	6
	
	

	3
	011614002003
	储物柜拆除及恢复
	1、名称：储物柜拆除及恢复
2、规格：土建结构拆除前储物柜保护性拆除，搬运至指定位置存放，待装修完毕后重新安装至房间内部
3、满足设计要求及相关规范
	个
	16
	
	

	4
	011614002004
	办公桌拆除及恢复
	1、名称：办公桌拆除及恢复
2、规格：土建结构拆除前办公桌保护性拆除，搬运至指定位置存放，待装修完毕后重新安装至房间内部
3、满足设计要求及相关规范
	m
	2.5
	
	

	5
	011614002005
	电脑桌拆除及恢复
	1、名称：电脑桌拆除及恢复
2、规格：土建结构拆除前电脑桌保护性拆除，搬运至指定位置存放，待装修完毕后重新安装至房间内部
3、满足设计要求及相关规范
	个
	1
	
	

	6
	030109001001
	机械设备拆除及恢复
	1、名称：机械设备拆除及恢复
2、规格：土建结构拆除前机械设备保护性拆除，搬运至指定位置存放，待装修完毕后重新安装至房间内部
3、满足设计要求及相关规范
	台
	1
	
	

	7
	011609002001
	拆除原有净化板隔断及附属铝型材
	1、名称：拆除原有净化板隔断及附属铝型材
2、性能参数：包含原有净化彩钢板隔断拆除（包含净化板隔断伤附属插座、开关、电线及铝型材拆除）
3、其他：满足设计要求及相关规范
	10m2
	5.7
	
	

	8
	011606003005
	拆除原有洁净板吊顶及夹层内部原有附属电气管线
	1、名称：拆除原有洁净板吊顶及夹层内部原有附属电气管线
2、性能参数：室外机房间及前室净化彩钢板拆除，包含夹层内部附属电气管线（电缆线、桥架、线管、照明灯等拆除）
3、其他：满足设计要求及相关规范
	10m2
	3.2
	
	

	9
	011606003006
	拆除铝扣板吊顶及夹层内部原有附属电气管线
	1、名称：拆除铝扣板吊顶及夹层内部原有附属电气管线
2、性能参数：洁净室房间铝扣板拆除，包含夹层内部附属电气管线（电缆线、桥架、线管、照明灯等）
3、其他：满足设计要求及相关规范
	10m2
	9.6
	
	

	10
	011610001003
	拆除双开门
M1421
	1、名称：拆除双开门 M1421
2、性能参数：1400*2100mm，保护性拆除
3、其他：满足设计要求及相关规范
	10樘
	0.1
	
	

	11
	011610001004
	拆除子母门
M1221
	1、名称：拆除子母门 M1221
2、性能参数：1200*2100mm，保护性拆除
3、其他：满足设计要求及相关规范
	10樘
	0.2
	
	

	12
	011605001001
	拆除高架地板及地面处理
	1、名称：拆除高架地板及地面处理
2、性能参数：洁净室房间内部高架地板拆除，拆除后地面卫生清理。
3、其他：满足设计要求及相关规范
	10m2
	9.6
	
	

	13
	030701003012
	拆除恒温恒湿机组室内机
	1、名称：拆除恒温恒湿机组室内机
2、规格：拆除恒温恒湿机组室内机及支架，运输到指定位置
3、满足设计要求及相关规范
	台
	1
	
	

	14
	030701003019
	拆除恒温恒湿机组室外机
	1、名称：拆除恒温恒湿机组室外机
2、规格：拆除恒温恒湿机组室外机及支架，运输到指定位置
3、满足设计要求及相关规范
	台
	2
	
	

	15
	030702001003
	拆除风管
	1、名称：拆除风管
2、规格：室内机出口部分风管拆除，室外机风管全部拆除，车间内部分风管拆除
3、满足设计要求及相关规范
	10m2
	4.4
	
	

	16
	031208003007
	拆除风管保温
	1、名称：拆除风管保温
2、规格：室内机出口部分风管保温拆除，车间内部分风管保温拆除
3、满足设计要求及相关规范
	m2
	18
	
	

	17
	030703007003
	拆除风口
	1、名称：拆除风口
2、规格：综合型号，拆除房间内送风口
3、满足设计要求及相关规范
	个
	8
	
	

	18
	030609004004
	拆除冷媒管及保温
	1、名称：拆除冷媒管及保温
2、规格：综合型号，拆除室内机和室外机连接的冷媒管及保温
3、满足设计要求及相关规范
	10m
	1
	
	

	19
	011612001005
	拆除给水管、冷凝水管及支架
	1、名称：拆除给水管、冷凝水管及支架
2、规格：综合型号，拆除室内机给水管、冷凝水管
3、满足设计要求及相关规范
	10m
	0.6
	
	

	20
	011612001006
	拆除给水管路阀门
	1、名称：拆除给水管路阀门
2、规格：综合型号，拆除给水管路阀门
3、满足设计要求及相关规范
	个
	2
	
	

	21
	030404017001
	拆除原设备自控箱及空调配线
	1、名称：拆除原设备自控箱及空调配线
2、规格：拆除原机组自控箱及空调配线（包含电箱、配线、桥架、线管等）
3、满足设计要求及相关规范
	台
	1
	
	

	分部分项工程项目清单

	工程名称：围护结构部分及地面部分
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	011207003001
	手工双玻镁岩棉彩钢板隔断
	1、名称：手工双玻镁岩棉彩钢板隔断
2、性能参数：100mm厚，铁皮厚度0.476mm                                     3、墙面与墙面采用R50装配式金属快装板专用铝合金圆弧阴角,墙面阳角采用R50装配式金属快装板专用铝合金圆弧阳角
4、立板与地面交接处用50槽铝地槽，胀塞固定
5、其他：满足设计要求及相关规范
	m2
	47
	
	

	2
	011207003002
	利旧洁净板隔断安装
	1、名称：利旧洁净板隔断安装
2、性能参数：利旧隔断
3、墙面与墙面采用R50装配式金属快装板专用铝合金圆弧阴角,墙面阳角采用R50装配式金属快装板专用铝合金圆弧阳角
4、立板与地面交接处用50槽铝地槽，胀塞固定
5、其他：满足设计要求及相关规范
	m2
	13
	
	

	3
	011302001001
	利旧洁净板吊顶安装
	1、名称：利旧洁净板吊顶安装
2、性能参数：利旧吊顶                   3、整体模块化装配式洁净板吊顶连接：镀锌通丝，镀锌螺母，方形调节器，中字铝吊梁
4、顶板与墙体交接处采用圆弧R50铝合金阴角过渡
5、其他：满足设计要求及相关规范
	m2
	33
	
	

	4
	011302001213
	孔板铝扣板吊顶
	1、名称：孔板铝扣板吊顶
2、性能参数：600*600mm，孔板铝扣板吊顶                                  3、吊棚支架安装                    4、顶板与墙体交接处采用圆弧R50铝合金阴角过渡
5、满足设计要求及相关规范
	100m2
	0.97
	
	

	5
	010801007004
	利旧门安装
	1、名称：利旧门安装
2、性能参数：原有门利旧安装
3、满足设计要求及相关规范
	10樘
	0.3
	
	

	6
	011104004003
	防静电高架地板安装
	1、名称：防静电高架地板安装
2、性能参数：防静电高架地板规格600*600mm，H=200mm，含支架
3、满足设计要求及相关规范
	100m2
	0.65
	
	

	7
	070111009001
	不锈钢冲孔板
	1、名称：不锈钢冲孔板
2、性能参数：304不锈钢板，厚度1.2mm，孔径20mm，间距100mm
3、满足设计要求及相关规范
	m2
	1.5
	
	

	8
	011103002001
	PVC地面
	1、名称：PVC地面
2、性能参数：2.0mm厚卷材，含水泥自流平
3、其他：满足设计要求及相关规范
	m2
	32
	
	

	9
	01B001
	房间整体保洁
	1.名称:房间整体保洁
2.性能参数:洁净间、室内机、室外机房间、前室等房间墙、顶、地面整体保洁处理
3.满足设计要求及相关规范
	m2
	141
	
	

	分部分项工程项目清

	工程名称：空调及管路部分
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030701003012
	风冷型高精密恒温恒湿空调
	1、名称：风冷型高精密恒温恒湿空调
2、规格：制冷量26.2KW，电加热量21KW，风量5000m3/h，电热加湿量13kg/h，G4初效过滤器，机外余压300Pa，温度23±1℃，湿度50%±2%，电源380V，内机最大功率40.03KW，外机最大功率1.44KW（0.72KW*2）                         3、模块化控制系统附机安装
4、满足设计要求及相关规范
	台
	1
	
	

	2
	010502004001
	设备基础
	1、名称：设备基础
2、规格：10#镀锌槽钢，室内机、室外机基础
3、满足设计要求及相关规范
	m
	12
	
	

	3
	031001005001
	冷媒管
	1、名称：冷媒管
2、规格：脱脂紫铜管，含保温，（12.7/19.05mm）
3、满足设计要求及相关规范
	m
	14
	
	

	4
	031001008001
	PPR给水管
	1、名称：PPR给水管
2、规格：De20，含管件、支架
3、满足设计要求及相关规范
	m
	4
	
	

	5
	031001008002
	PVC-U排水管
	1、名称：PVC-U排水管
2、规格：De32，含管件、支架
3、满足设计要求及相关规范
	m
	3
	
	

	6
	031002001001
	阀门利旧安装
	1、名称：阀门利旧安装
2、规格：阀门利旧安装
3、满足设计要求及相关规范
	个
	2
	
	

	7
	030701003001
	制冷剂
	1、名称：制冷剂
2、规格：R410A，含抽真空保压检漏
3、满足设计要求及相关规范
	kg
	10
	
	

	8
	030702002001
	角钢法兰风管制作与安装
	1、名称：角钢法兰风管制作与安装
2、规格及材质：镀锌钢板厚度0.5-1.2mm                        
3、其他：满足设计要求及相关规范
	m2
	38
	
	

	9
	030703011001
	高架地板通风口
	1、名称：高架地板通风口
2、规格及材质：600*600mm
3、其他：满足设计要求及相关规范
	个
	10
	
	

	10
	030703008001
	机房回风口包边处理
	1、名称：机房回风口包边处理
2、规格及材质：高架地板回风夹层与机房之间回风口采用不锈钢包边处理，尺寸800*200
3、其他：满足设计要求及相关规范
	个
	2
	
	

	11
	031208003001
	橡塑保温棉
	1、名称：橡塑保温棉
2、规格及材质：B1级，厚度20mm，含保温胶水
3、其他：满足设计要求及相关规范
	m2
	12
	
	

	12
	030703019001
	成品软连帆布
	1、名称：成品软连帆布
2、规格：综合型号
3、其他：满足设计要求及相关规范
	m2
	1
	
	

	13
	030704001001
	通风工程检测、调试
	
	系统
	1
	
	

	14
	03B001
	采暖、空调水工程(含冷凝水管)系统调整费(第十册 给排水、采暖、燃气安装工程) [辽宁省通用安装工程定额(2024)]
	
	项
	1
	
	

	分部分项工程项目清单

	工程名称：电气部分
	
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030404019002
	原配电箱更换空开及接线
	1、名称：原配电箱更换空开及接线
2、规格：更换原电箱内部100A塑壳断路器1个，更换插座空开25A空气开关2个，配电箱内电缆重新接线
3、满足设计要求及相关规范
	个
	1
	
	

	2
	030412001003
	LED平板灯
	1、名称：LED平板灯 48W
2、规格：600*600mm
3、满足设计要求及相关规范
	套
	19
	
	

	3
	030404034002
	开关
	1、名称：开关
2、规格：综合型号
3、满足设计要求及相关规范
	套
	3
	
	

	4
	030404035001
	五孔插座
	1、名称：五孔插座
2、规格：五孔 220V/10A
3、满足设计要求及相关规范
	套
	15
	
	

	5
	030411001002
	JDG穿线管（含管件）
	1、名称：JDG穿线管（含管件）
2、规格：JDG20
3、满足设计要求及相关规范
	10m
	18
	
	

	6
	030411006002
	接线盒
	1、名称：接线盒
2、规格：镀锌
3、满足设计要求及相关规范
	个
	50
	
	

	7
	030411004017
	电线
	1、名称：电线
2、规格：BV-2.5
3、满足设计要求及相关规范
	10m
	46
	
	

	8
	030411004018
	电线
	1、名称：电线
2、规格：BV-4
3、满足设计要求及相关规范
	10m
	15
	
	

	9
	030408001041
	室外机电缆
	1、名称：室外机电缆
2、规格：YJV-5*1.5
3、满足设计要求及相关规范
	10m
	2.4
	
	

	10
	030408001042
	自控柜进线电缆
	1、名称：自控柜进线电缆
2、规格：YJV-4*25+1*16
3、满足设计要求及相关规范
	10m
	1.6
	
	

	11
	031210001029
	高精密温湿度探头
	1、名称：高精密温湿度探头
2、规格：测定房间内部温湿度探头
3、满足设计要求及相关规范
	个
	1
	
	

	12
	030502005001
	信号线
	1、名称：信号线
2、规格：RVV-2*1.0/3*1.0/4*1.0自控柜控制接线
3、满足设计要求及相关规范
	10m
	2
	
	

	13
	030404036009
	接线端子及热缩电缆指套
	1、名称：接线端子及热缩电缆指套
2、性能参数：16mm2以上
3、满足设计要求及相关规范
	个
	2
	
	

	14
	030503015003
	烟感拆除及安装
	1、名称：烟感拆除及安装
2、规格：房间内原烟感探头拆除，待吊顶完成后重新按照原布局安装
3、满足设计要求及相关规范
	支
	3
	
	

	15
	030408004002
	镀锌桥架
	1、名称：镀锌桥架
2、规格：综合型号,含连接片及支吊架
3、满足设计要求及相关规范
	10m
	1.2
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